# Reglarea adâncimii de frezare

- Reglarea adâncimii de frezare se poate face numai cu scula electrică oprită.

- Aşază pe piesa de prelucrat scula electrică cu dispozitivul de frezare montat.
- Deschide din nou şurubul-fluture (12) al adaptorului de freze pentru muchii (2) pentru a regla adâncimea de frezare dorită pe baza scalei de reglare a adâncimilor de frezare (15) fie manual, fie cu şurubul cu cap striat (6).
- Închide şurubul-fluture (12) de la adaptorul de freze pentru muchii (2).
- Verifică printr-o probă practică reglajul efectuat pentru adâncimea de frezare şi corectează-l dacă este necesar.