# 工作提示

- 保护铣刀免受冲撞和敲击。

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

##

- 必须始终沿铣刀(7)的反方向铣削（逆向运行）。顺着铣刀的转向（同向运作）铣割电动工具可能从您的手上被扯开。

- 请仅使用安装有铣笼 (2)的电动工具。如果无法控制电动工具会造成意外伤害。

提示：请注意，铣刀(7)始终从底座(10)中突出。不可以损坏模板或工件。

设定所需铣深。

开动电动工具并将它靠在待加工的位置上。

铣割完毕后要关闭电动工具。

- 在铣刀完全静止前，不要放下电动工具。如果工具仍继续转动，可能造成伤害。

##

借助仿形套(20)可将样板或模板的轮廓复制到工件上。

根据模具或模板的厚度选择合适的复制套筒。由于仿形套高度突出，模板的最小厚度必须有8 mm（参见插图E1）。

- 铣刀的直径必须小于仿形套的内直径。

将四个圆柱头螺栓从滑板(9)底面旋出并取下滑板。

将仿形套(20)装入滑板（参见插图E2）。

将滑板再次松散地拧到底座(10)上。滑板必须能够自由转动。

为了确保铣刀中心点到仿形衬套边缘的距离一致，必要时应适度调整，让铣刀位在仿形套的中央。

- 移动滑板让铣刀和仿形套位在滑板开口的正中央（参见插图E3）。
- 让滑板保持在调整好的位置，并拧紧固定螺栓。

用仿形套(20)铣削时请执行以下操作步骤：

- 将电动工具及仿形套(20)放到模板上。
- 沿这模板推进装了仿形套的电动工具。

##

进行修边或雕刻时如果不使用平行挡块，则必须在铣刀上装配导向榫头或滚珠轴承。

把已经开动的电动工具慢慢地移近工件的边缘，至铣刀上的导向榫头或滚珠轴承接触了工件的边缘为止。

接著沿著工件的边缘推动电动工具，电动工具和工件表面的角度要保持直角，不可倾斜。用力过猛可能会损坏工件的边缘。

##

可安装一个平行限制器 (21)以便与边缘平行地切割。

借助滚花螺栓(4)将平行限制器(21)固定到铣笼(2)上。

通过平行限制器上的翼形螺栓(22)调节到所需的限位深度。

用力均匀地向前推进已经开动的电动工具。必须紧靠着平行限制器，并沿着工件边缘推动电动工具。

##

导向辅助件(23)用于使用不带导向榫头或滚珠轴承的铣机铣削边缘的情况。

借助螺母(4)将导向辅助件固定到铣笼(2)上。

沿著工件边缘施力均匀地推进电动工具。

横向间距：可借助导向辅助件(23)调整工件和滑轮(26)之间的横向间距来更改材料去除量。

松开蝶翼螺丝(24)，通过转动蝶翼螺丝(25)来调节所需的横向距离并再次拧紧蝶翼螺丝 (24)。

高度：视所使用的铣刀和待加工工件的厚度而定，垂直调整导向辅助件。

松开导向辅助件上的螺母(4)，将导向辅助件推到所需的位置，然后重新拧紧螺栓。