# การเปลี่ยนเครื่องมือ

- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌ถุงมือ‌ป้องกัน‌อันตราย‌เมื่อ‌ใส่‌หรือ‌เปลี่ยน‌เครื่องมือ‌เซาะ

หาซื้อ‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ของแท้‌จากายการ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ของ‌ Boschที่มี‌ให้เลือก‌มากมาย‌ได้‌จาก‌ร้านขาย‌อุปกรณ์‌เฉพาะด้าน

##

ต้องถอดฐานเซาะ (2) ออกจากมอเตอร์ (1) ก่อนใส่เครื่องมือเซาะ

เปิดน๊อตปีก (12) ที่ฐานเซาะ (2)

ดึงมอเตอร์ขึ้นด้านบนและนำออกไป

##

ท่านอาจต้องเปลี่ยนน๊อตยึดพร้อมแหวนรัดก้าน‌เครื่องมือ (8) ก่อนใส่เครื่องมือเซาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือเซาะที่ใช้

หากมีแหวนรัดก้านเครื่องมือที่ถูกต้องติดตั้งอยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนในบทต่อไปนี้

แหวนรัดก้าน‌เครื่องมือ (16) แหวนรัดก้าน‌เครื่องมือ ต้องประกอบน๊อตยึด (8) ได้อย่างง่ายดาย หากน๊อตยึดหรือแหวนรัดก้าน‌เครื่องมือชำรุด ให้เปลี่ยนใหม่ทันที

วางประแจปากตาย (18) ที่ด้ามจับ‌เครื่องมือ (17) (ดูภาพประกอบ C1)

คลายน๊อตยึด (8) ด้วยประแจปากตาย (19) โดยหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา

ก่อนประกอบ ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะติดตั้งด้วยแปรงขนอ่อนหรือเป่าด้วยลมอัด หากจำเป็น

ใส่น๊อตยึดตัวใหม่บนด้ามจับ‌เครื่องมือ (17)

ขัน‌น๊อตยึด‌เข้า‌อย่าง‌หลวมๆ

- อย่า‌ขันน๊อตยึดพร้อมแหวนรัดก้าน‌เครื่องมือ‌เข้าจนแน่นโดย‌ไม่มี‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ใส่‌อยู่ มิฉะนั้น‌‌แหวนรัด‌‌อาจ‌‌ชำรุด‌‌ได้

##

เครื่องมือ‌เซาะ‌มีให้เลือกหลายรูปแบบและ‌คุณภาพ‌ต่างๆ กัน‌มากมาย ทั้งนี้‌ขึ้นอยู่‌กับ‌วัตถุ‌ประสงค์‌การใช้งาน

เครื่องมือ‌เซาะ‌ทำจาก‌เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เหมาะ‌สำหรับ‌เซาะ‌วัตถุ‌อ่อน ต. ย. เช่น ไม้‌เนื้ออ่อน และ‌พลาสติก

เครื่องมือ‌เซาะ‌เลี่ยมปลาย‌ด้วย‌คาร์ไบด์ (HM) เหมาะ‌อย่างยิ่ง‌สำหรับ‌เซาะ‌วัตถุ‌แข็ง‌และ‌วัตถุ‌ที่‌กัดกร่อน‌ ต. ย. เช่น ไม้‌เนื้อแข็ง และ‌อะลูมิเนียม

หาซื้อ‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ของแท้‌จาก‌รายการ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ของ บ๊อช ที่มี‌ให้เลือก‌มากมาย‌ได้‌จาก‌ร้านขาย‌อุปกรณ์‌เฉพาะด้าน

ใช้‌เฉพาะ‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ที่‌สะอาด‌‌และ‌มี‌สภาพ‌สมบูรณ์‌เท่านั้น

##

เมื่อต้องการเซาะ ท่านต้องติดตั้งฐานเซาะ (2) เข้าบนมอเตอร์ (1) อีกครั้ง

เปิดน๊อตปีก (12) ที่ฐานเซาะ (2)

เลื่อนมอเตอร์ (1) ลงในฐานเซาะ (2)

ปิดน๊อตปีก (12) ที่ฐานเซาะ (2)

หมายเหตุ: สกรูหางปลา (12) และสกรูขึ้นลาย (6) สามารถเปลี่ยนสลับกันได้

- ทุกครั้งหลังติดตั้ง ให้ตรวจสอบว่ามอเตอร์ได้วางอยู่ในฐานเซาะอย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่