# Кесу тереңдігін орнату

- Кесу тереңдігін орнатуды тек электр құрылғы өшірулі кезде орындау керек.

- Фрезасы орнатылған электр құралын өңделетін дайындамаға қойыңыз.
- Фрезерлеу тереңдігінің шкаласы (15) арқылы қажетті фрезерлеу тереңдігін қолмен немесе домалатпа бұранданың (6) көмегімен реттеу үшін құрастырылған негіздегі (2) құлақты бұранданы (12) қайтадан ашыңыз.
- Құрастырылған негіздегі (2) құлақты бұранданы (12) жабыңыз.
- Фрезерлеу тереңдігінің орнатылған параметрін тәжірибе өткізу арқылы тексеріңіз және қажет болса, түзетіңіз.