# Jyrsintäsyvyyden säätäminen

- Jyrsintäsyvyyden säädön saa tehdä vain kun sähkötyökalu on sammutettu.

- Aseta sähkötyökalu asennetun jyrsinterän kanssa työkappaletta vasten.
- Avaa jyrsinkorin (2) siipiruuvi (12) uudelleen, jotta voit säätää haluamasi jyrsintäsyvyyden jyrsintäsyvyysasteikon (15) avulla joko käsin tai pyälletyllä ruuvilla (6).
- Sulje jyrsinkorin (2) siipiruuvi (12).
- Tarkista säätämäsi jyrsintäsyvyys koejyrsinnällä ja tarvittaessa korjaa säätöä.