# Výměna nástroje

- Při vkládání a výměně fréz doporučujeme nosit ochranné rukavice.

Originální frézy z rozsáhlého programu příslušenství Bosch obdržíte ve specializovaných obchodech.

##

Než můžete nasadit frézu, musíte nejprve odpojit frézovací koš (2) od hnací jednotky (1).

Povolte křídlový šroub (12) na frézovacím koši (2).

Vytáhněte nahoru hnací jednotku.

##

V závislosti na použité fréze musíte před nasazením frézy vyměnit převlečnou matici s kleštinou (8).

Pokud je již namontovaná správná kleština pro příslušnou frézu, postupujte podle pracovních kroků v následující části.

Upínací kleština (16) musí být v převlečné matici usazená s malou vůlí. Převlečnou matici (8) musí být možné snadno namontovat. Pokud by převlečná matice nebo upínací kleština byly poškozené, ihned je vyměňte.

Nasaďte stranový klíč (18) na upínání nástroje (17) (viz obrázek C1).

Stranovým klíčem (19) odšroubujte proti směru hodinových ručiček převlečnou matici (8).

Je-li to nutné, očistěte před sestavením všechny montované díly měkkým štětcem nebo vyfoukáním stlačeným vzduchem.

Nasaďte novou převlečnou matici na upínání nástroje (17).

Převlečnou matici volně dotáhněte.

- Dokud není namontovaná fréza, upínací kleštinu s převlečnou maticí v žádném případě neutahujte. Upínací kleština by se jinak mohla poškodit.

##

Podle účelu použití jsou k dispozici frézy v nejrůznějších provedeních a jakostech.

Frézy z vysoce výkonné rychlořezné oceli (HSS) jsou vhodné pro frézování měkkých materiálů, jako např. měkkého dřeva a plastu.

Frézy s břity z tvrdokovu (HM) jsou speciálně vhodné pro tvrdé a abrazivní materiály, jako např. tvrdé dřevo a hliník.

Originální frézy z rozsáhlého programu příslušenství Bosch obdržíte ve specializovaných obchodech.

Používejte pouze bezvadné a čisté frézy.

##

Pro frézování musíte na hnací jednotku (1) znovu namontovat frézovací koš (2).

Povolte křídlový šroub (12) na frézovacím koši (2).

Zasuňte hnací jednotku (1) do frézovacího koše (2).

Utáhněte křídlový šroub (12) na frézovacím koši (2).

Upozornění: Křídlový šroub (12) a šroub s rýhovanou hlavou (6) lze navzájem zaměnit.

- Po montáži vždy zkontrolujte, zda hnací jednotka pevně sedí ve frézovacím koši.