# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องเซาะขอบ | GKF 550
--- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 FA0 0..‎
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 550
ความเร็วรอบเดินเบา | นาที-1 | 33 000
ด้ามจับ‌เครื่องมือ | มม. นิ้ว | 6 ¼
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA‑Procedure 01:2014 | กก. | 1.4
ระดับการป้องกัน |  | / II

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac