# ข้อแนะนำในการทำงาน

- ป้องกัน‌ไม่ให้‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

##

- ต้องเซาะทวนทิศทางการหมุนของเครื่องมือเซาะ (7) เสมอ (เคลื่อนที่สวนทาง) หากเซาะไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของเครื่องมือเซาะ (เคลื่อนที่ทางเดียวกันไปข้างหน้า) เครื่องมือไฟฟ้าจะถูกฉุดออกจากมือ

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะเมื่อได้ติดตั้งฐานเซาะแล้วเท่านั้น (2) การสูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ข้อสังเกต: พึงคำนึงว่าเครื่องมือเซาะ (7) จะโผล่ออกมานอกแผ่นฐาน (10) เสมออย่า‌ทำให้‌แผ่น‌ลอกลาย‌หรือ‌ชิ้นงาน‌เสียหาย

ปรับตั้งความลึกการตัดที่ต้องการ

เปิด‌สวิทช์‌เครื่อง‌ทำงาน‌และ‌นำ‌เครื่อง‌ไปยัง‌ตำแหน่ง‌ที่‌จะ‌ทำ‌การเซาะ

เมื่อ‌เซาะ‌เสร็จ‌แล้ว ให้‌ปิดสวิทช์‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า

- อย่า‌วาง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ลง‌จนกว่า‌เครื่องมือ‌เซาะจะ‌หยุดสนิท‌แล้ว เครื่องมือ‌‌ที่‌ยัง‌วิ่ง‌ต่ออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

##

ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ (20) ทำให้‌สามารถ‌ถ่ายทอด‌เส้น‌โครงร่าง‌จาก‌แพทเทิร์น‌หรือ‌แผ่น‌ลอกลาย‌ลงบน‌ชิ้นงาน‌ได้

เลือกปลอกสวมสำหรับลอกแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นลอกลายหรือแพทเทิร์น เนื่องจาก‌ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ‌มี‌ความสูง‌ยื่น‌ออกมา แผ่น‌ลอกลาย‌จึง‌ต้อง‌มี‌ความหนา‌อย่างน้อย‌ที่สุด 8 มม. (ดูภาพประกอบ E1)

- เลือก‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ที่มี‌ขนาด‌เส้น‌ผ่า‌ศูนย์กลาง‌เล็กกว่า‌เส้น‌ผ่า‌ศูนย์กลาง‌ด้านใน‌ของ‌ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ

คลายสกรูเกลียวปล่อยสี่ตัวที่ด้านล่างของแผ่นนำทาง (9) ออก และถอดแผ่นนำทางออก

สวมปลอกสวมสำหรับลอกแบบ (20) ลงในแผ่นนำทาง (ดูภาพประกอบ E2)

ขันแผ่นนำทางอย่างหลวมๆ กลับไปที่แผ่นฐาน (10) อีกครั้ง แผ่นนำทางต้องยังคงเคลื่อนไปมาได้อย่างอิสระ

เพื่อให้แน่ใจว่าระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเครื่องมือเซาะและขอบปลอกสวมสำหรับลอกแบบจะเหมือนกันทุกที่ ท่านต้องปรับปลอกสวมสำหรับลอกแบบและแผ่นนำทางเข้าหากันและกัน หากจำเป็น

- จัดตำแหน่งแผ่นนำทางในลักษณะให้เครื่องมือเซาะและปลอกสวมสำหรับลอกแบบอยู่ตรงกลางช่องเปิดในแผ่นนำทาง (ดูภาพประกอบ E3)
- จับแผ่นนำทางไว้ในตำแหน่งนี้และขันสกรูยึดให้แน่น

สำหรับการเซาะ‌ด้วย‌ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ (20) ให้‌ปฏิบัติ‌ดัง‌ต่อไปนี้:

- เคลื่อนนำเครื่องมือไฟฟ้าที่มีปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ (20) ไปยังแผ่นลอกลาย
- จับ‌เครื่อง‌พร้อม‌ปลอกสวม‌สำหรับ‌ลอกแบบ‌ที่‌ยื่น‌ออกมา‌เคลื่อน‌ไปตาม‌แผ่น‌ลอกลาย‌โดย‌กดลง‌ด้านข้าง‌เล็กน้อย

##

สำหรับ‌การเซาะ‌ขอบ‌หรือ‌รูปร่าง‌โดย‌ไม่ใช้‌แผง‌กำหนด‌แนวขนาน เครื่องมือ‌เซาะ‌ต้องมี‌หมุด‌นำร่อง‌หรือ‌ตลับ‌ลูกลื่น‌ประกอบ‌ติด

จับ‌เครื่อง‌ที่‌เปิด‌สวิทช์‌ทำงาน‌เข้าหา‌ชิ้นงาน‌ทาง‌ด้านข้าง‌โดย‌ให้‌หมุด‌นำร่อง‌หรือ‌ตลับ‌ลูกลื่น‌ของ‌เครื่องมือ‌เซาะ‌แตะกับ‌ขอบ‌ชิ้นงาน‌ที่‌จะ‌เซาะ

เคลื่อนนำเครื่องมือไฟฟ้าเทียบไปตามขอบชิ้นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวางอยู่บนชิ้นงานที่มุมที่ถูกต้องการออกแรงดันมากเกินไปอาจทำให้ขอบของชิ้นงานเสียหายได้

##

สำหรับการตัดขนานกับขอบ ให้ติดตั้งแผงกำหนดแนวขนาน (21)

ยึดแผงกำหนดแนวขนาน (21) ด้วยน๊อต (2) ด้วยสกรูตอก (4)

ตั้งค่าความลึกที่ต้องการด้วยน๊อตปีกที่แผงกำหนดแนวขนาน(22)

เคลื่อนนำเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ไปข้างหน้าโดย‌ป้อน‌เครื่อง‌อย่าง‌สม่ำเสมอ และกดลงด้านข้างบนแผงกำหนดแนวขนานไปตามขอบชิ้นงาน

##

ตัวช่วยนำทาง (23) ใช้สำหรับเซาะขอบด้วยเครื่องมือเซาะโดยไม่มีหมุด‌นำร่อง‌หรือ‌ตลับ‌ลูกลื่น‌

ยึดตัวช่วยนำทางที่ฐานเซาะ (2) ด้วยน๊อต (4)

เคลื่อนนำเครื่องมือไฟฟ้าไปข้างหน้าโดย‌ป้อน‌เครื่อง‌อย่าง‌สม่ำเสมอไปตามขอบชิ้นงาน

ช่องว่างด้านข้าง: เมื่อต้องการเปลี่ยนปริมาณเนื้อวัสดุที่จะเซาะออก ท่านสามารถปรับช่องว่างระหว่างชิ้นงานและลูกกลิ้ง (26) ที่ตัวช่วยนำทาง (23)

คลายน๊อตปีก (24) ออก ปรับช่องว่างด้านข้างที่ต้องการโดยหมุนน๊อตปีก (25) และขันน๊อตปีก (24) กลับเข้าให้แน่น

ความสูง: ปรับแนวตั้งของตัวช่วยนำทางตามเครื่องมือเซาะที่ใช้และความหนาของวัสดุที่จะทำงาน

คลายน๊อต (4) ที่ตัวช่วยนำทางออก เลื่อนตัวช่วยนำทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการและขันน๊อตให้แน่น