# Indicações de trabalho

- Proteja a tupia contra impactos e choques.

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

##

- O avanço de fresagem tem de ocorrer sempre no sentido oposto ao da fresa (7). Ao fresar no mesmo sentido, a ferramenta elétrica pode ser puxada das mãos.

- Use a ferramenta elétrica apenas com o cesto de fresar montado (2). A perda de controle sobre a ferramenta elétrica pode causar lesões.

Nota: Verifique se a fresa (7) está sempre saliente da placa base (10). Não danifique o molde ou a peça a ser trabalhada.

Ajuste a profundidade de fresagem desejada.

Ligue a ferramenta elétrica e aproxime-a do local a processar.

Depois de fresar, desligue a ferramenta elétrica.

- Nunca deposite a ferramenta elétrica, antes de a fresa estar completamente parada. Ferramentas de trabalho em funcionamento de inércia podem causar lesões.

##

Com a ajuda da manga de copiar (20) pode transferir contornos ou moldes para as peças.

Selecione em função da espessura do molde a manga de copiar adequada. Devido à altura saliente da manga de copiar, o molde tem de ter pelo menos 8 mm de espessura (ver imagem E1).

- Selecione um diâmetro da fresa mais pequeno do que o diâmetro interior da manga de copiar.

Desaperte quatro parafusos cilíndricos na parte de baixo da placa deslizante (9) e retire a placa deslizante.

Insira a manga de copiar (20) na placa deslizante (ver imagem E2).

Volte a apertar a placa deslizante à placa base (10) de forma solta. A placa deslizante tem de se poder mover livremente.

Para que a distância do centro da fresa e do rebordo da manga de copiar seja igual em todo o lado, a manga de copiar e a placa deslizante têm de estar, se necessário, centradas entre elas.

- Alinhe a placa deslizante de forma a que a fresa e a manga de copiar fiquem centradas com a abertura da placa deslizante (ver imagem E3).
- Mantenha a placa deslizante nesta posição e aperte os parafusos de fixação.

Para fresar com a manga de copiar (20) proceda da seguinte forma:

- Coloque a ferramenta elétrica com a manga de copiar (20) junto ao molde.
- Desloque a ferramenta elétrica com a manga de copiar saliente com pressão lateral ao longo do molde.

##

Ao fresar arestas e formas sem limitador paralelo, a tupia tem de estar equipada com uma lingueta guia ou um rolamento.

Desloque a ferramenta elétrica, a partir da parte lateral, para a peça, até que a lingueta guia ou o rolamento da fresa ficar junto à aresta da peça a ser trabalhada.

Desloque a ferramenta elétrica ao longo da aresta da peça. Assegure um apoio correto. Uma pressão demasiado elevada pode danificar a aresta da peça.

##

Para cortar paralelamente às arestas, você pode montar um limitador paralelo (21).

Fixe o limitador paralelo (21) no cesto de fresar (2) com a porca (4).

Ajuste com o parafuso de orelhas no limitador paralelo (22) a profundidade desejada do limitador.

Desloque a ferramenta elétrica ligada com avanço uniforme e pressão lateral sobre o limitador paralelo ao longo da aresta da peça.

##

A guia (23) serve para fresar arestas com fresas sem lingueta guia ou rolamento.

Fixe a guia no cesto de fresar (2) com a porca (4).

Desloque a ferramenta elétrica com avanço uniforme ao longo da aresta da peça.

Distância lateral: Para alterar a quantidade de desbaste de material, pode ajustar a distância lateral entre a peça e o rolo deslizante (26) na guia (23).

Solte o parafuso de orelhas (24), ajuste a distância lateral desejada, rodando o parafuso de orelhas (25) e volte a apertar o parafuso de orelhas (24).

Altura: Consoante a fresa e a espessura da peça a ser trabalhada, ajuste o alinhamento vertical da guia.

Solte a porca (4) na guia, empurre a mesma para a posição desejada e volte a apertar o parafuso.