# Удаление пыли и стружки

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содер‌жа‌нием свинца, некоторых сортов древеси‌ны, минералов и металлов, может быть вред‌ной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются канцерогенными, особен‌но совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием ас‌беста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности используйте пригодую для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респира‌тор‌ной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

- Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламеняться.

## Присоединение системы пылеудаления (см. рис. I)

Установите систему пылеудаления (11) на электроинструмент спереди. Система должна зафиксироваться со слышимым щелчком. Для снятия возьмитесь за адаптер (11) сбоку и вытяните его в направлении от инструмента.

Наденьте шланг пылеудаления (Ø 35 мм) (28) (принадлежность) на адаптер пылеудаления (27). Подсоедините шланг пылеудаления (28) к пылесосу (принадлежность).

Пылесос должен быть пригоден для обрабаты‌ваемого материала.

Применяйте специальный пылесос для удаления особо вредных для здоровья видов канцерогенной пыли или сухой пыли.