# Namještanje dubine glodanja

- Namještanje dubine glodanja smije se vršiti samo kada je električni alat isključen.

- Stavite električni alat s montiranim glodalom na obrađivani izradak.
- Ponovno odvrnite krilni vijak (12) na košari glodanja (2) kako biste namjestili željenu dubinu glodanja pomoću skale za namještanje dubine glodanja (15) ili rukom ili vijkom s nazubljenom glavom (6).
- Zavrnite krilni vijak (12) na košari glodanja (2).
- Provjerite izvršeno namještanje dubine glodanja praktičnim pokusom i prema potrebi ga korigirajte.