# Технические данные

Кромкофрезерный станок | GKF 550
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 550
Число оборотов холостого хода | об/мин | 33 000
Патрон | мм дюйм | 6 ¼
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 1,4
Класс защиты |  | / II

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.