# Настройка на дълбочината на фрезоване

- Допуска се регулирането на дълбочината на врязване да се извършва само когато електроинструментът е изключен.

- Поставете електроинструмента с монтирания фрезер върху обработвания детайл.
- Отворете крилчатия винт (12) върху фрезоващата глава (2) отново, за да настроите желаната дълбочина на фрезоване на база на скалата за регулиране на дълбочината на фрезоване (15) ръчно или с винта с накатка (6).
- Затегнете винта с крилчата глава (12) върху фрезоващата глава (2).
- Проверете чрез практически опит настроената дълбочина на фрезоване и при необходимост я коригирайте.