# 更換工具

- 安裝和更換銑刀時，最好戴上防護手套。

您可以向您的專業經銷商，購買 Bosch 配件系列中各式各樣的原廠銑刀。

##

您必須先將修邊座 (2) 從驅動單元 (1) 上拆掉，這樣才能安裝銑刀。

鬆開銑籠 (2) 上的蝶形螺絲 (12)。

將驅動單元往上拔出。

##

您必須依照所使用的銑刀，於裝上銑刀之前，更換帶有彈式夾環 (8) 的鎖緊螺母。

銑刀裝好正確的彈式夾環之後，請遵循後續內容採取相關工作步驟。

固定在鎖緊螺母中的彈式夾環 (16) 必須留有一些間隙。鎖緊螺母 (8) 必須能輕鬆裝上。鎖緊螺母或彈式夾環若有受損，必須馬上更換。

將開口扳手 (18) 抵在工具夾座 (17) 上（請參考圖 C1）。

用開口扳手 (19) 沿逆時針方向旋開鎖緊螺母 (8)。

必要時得在安裝前，用軟毛刷子或壓縮空氣清潔所有的安裝部件。

請將新的鎖緊螺母裝到工具夾座 (17) 上。

將鎖緊螺母旋上，但勿鎖緊。

- 只要尚未裝上銑刀，就絕對不可透過鎖緊螺母將夾頭鎖緊。否則會造成夾頭損壞。

##

根據各種用途，本公司提供了不同品質和款式的銑刀。

高效能快速切削鋼材質的銑刀（HSS）適合用來加工軟性材料，例如軟木和塑膠。

採用硬金屬刀頭的銑刀（HM）尤其適合用於具磨蝕特性的堅硬材料，例如硬木和鋁合金。

您可以向您的專業經銷商，購買博世配件系列中的各式各樣博世原廠銑刀。

只能安裝完好且乾淨的銑刀。

##

您必須將銑籠 (2) 重新安裝到驅動單元 (1) 上，才能進行銑削。

鬆開銑籠 (2) 上的蝶形螺絲 (12)。

將驅動單元 (1) 推入至銑籠 (2) 裡。

鎖緊銑籠 (2) 上的蝶形螺絲 (12)。

提示：蝶翼螺栓 (12) 和滾花螺栓 (6) 可以互換。

- 安裝完畢後務必檢查驅動單元是否牢牢地裝在銑籠中。