# Mengganti alat kerja

- Pada waktu memasang dan mengganti pisau frais kami anjurkan agar Anda memakai sarung tangan pelindung.

Pisau frais asli yang termasuk dalam program aksesori Bosch dapat dibeli di agen penjualan Anda.

##

Sebelum pisau frais dapat dipasang, rumah frais (2) pada unit penggerak (1) harus dipotong terlebih dulu.

Buka wing screw (12) pada rumah frais (2).

Tarik unit penggerak keluar.

##

Sebelum memasang pisau frais, mur harus diganti dengan collet chuck (8) tergantung pada pisau frais yang digunakan.

Jika collet chuck yang sesuai telah dipasang, maka ikutilah petunjuk-petunjuk dalam bab berikut.

Collet chuck (16) harus dipasang ke mur dengan sedikit jarak. Mur (8) harus mudah dipasang. Mur atau collet chuck yang rusak harus segera diganti.

Masukkan kunci pas (18) pada dudukan alat kerja (17) (lihat gambar C1).

Lepas mur (8) dengan memutar kunci pas (19) berlawanan arah jarum jam.

Jika perlu, sebelum merakit, bersihkan semua bagian yang akan dirakit dengan kuas yang lunak atau dengan cara ditiup.

Pasang mur yang baru ke dudukan alat kerja (17).

Putar mur, tetapi jangan sampai terlalu kencang.

- Kencangkan collet chuck dengan mur pengunci saat tidak ada pisau frais yang terpasang. Collet chuck dapat rusak karenanya.

##

Tergantung pada hasil pekerjaan yang diharapkan, pisau frais tersedia dalam berbagai macam dan mutu.

Pisau frais dari baja dengan performa tinggi (HSS) cocok untuk mengerjakan material yang lembut seperti kayu lunak dan plastik.

Pisau frais dengan ujung karbida (HM) khusus digunakan untuk material yang keras dan kasar seperti kayu keras dan aluminium.

Pisau frais asli yang termasuk dalam program aksesori Bosch dapat Anda beli di agen penjualan Bosch.

Hanya pasang pisau frais yang sempurna dan bersih.

##

Rumah frais (2) harus kembali dipasang ke unit penggerak (1) untuk melakukan proses frais.

Buka wing screw (12) pada rumah frais (2).

Masukkan unit penggerak (1) ke rumah frais (2).

Tutup wing screw (12) pada rumah frais (2).

Catatan: Baut kupu-kupu (12) dan sekrup bergerigi (6) dapat saling ditukar.

- Setelah selesai memasang, periksalah selalu apakah unit penggerak telah terpasang dengan kencang pada rumah frais.