# Freesdiepte instellen

- De freesdiepte mag alleen bij uitgeschakeld elektrische gereedschap ingesteld worden.

- Plaats het elektrische gereedschap met het gemonteerde freesgereedschap op het te bewerken werkstuk.
- Open de vleugelschroef (12) op de freeskorf (2) opnieuw om de gewenste freesdiepte aan de hand van de verdeelschaal freesdiepte-instelling (15) ofwel met de hand ofwel met de kartelschroef (6) in te stellen.
- Sluit de vleugelschroef (12) op de freeskorf (2).
- Controleer de uitgevoerde instelling van de freesdiepte door een praktische proef en corrigeer deze eventueel.