# Napomene za rad

- Čuvajte glodalo od potresa i udaraca.

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

##

- Proces glodanja konstantno mora da se vrši u pravcu suprotnom od cirkulisanja glodalice (7) (suprotan smer). Prilikom glodanja u pravcu cirkulisanja (isti smer) električni alat može da vam se istrgne iz ruke.

- Koristite samo električni alat sa montiranom korpom glodalice (2). Gubitak kontrole nad električnim alatom može dovesti do povreda.

Napomena: Vodite računa o tome da glodalica (7) uvek štrči van osnovne ploče (10). Pazite da ne ošteti šablone ili radni komad.

Podesite željenu dubinu glodanja.

Uključite električni alat i dovedite ga do mesta koje treba obraditi.

Nakon obavljenog glodala isključite električni alat.

- Ne ostavljajte električni alat pre nego što se glodalica potpuno ne zaustavi. Ne zaustavljeni upotrebljeni alati mogu prouzrokovati povrede.

##

Pomoću kopirne čaure (20) možete da prenesete konture obrazaca odn. šablona na materijale.

U zavisnosti od debljine šablona, odn. predloška izaberite odgovarajuću kopirnu čauru. Zbog veće visine kopirne čaure, debljina šablona mora da bude najmanje 8 mm (pogledajte sliku E1).

- Birajte prečnik alata glodalice manji od unutrašnjeg preseka kopirne čaure.

Odvrnite četiri cilindrična zavrtnja na donjoj strani klizne ploče (9) i skinite je.

Kopirnu čauru (20) postavite u kliznu ploču (videti sliku E2).

Ponovo labavo zategnite kliznu ploču na osnovnu ploču (10). Klizna ploča mora da bude u stanju da se slobodno kreće.

Da bi rastojanje između sredine glodala i ivice kopirne čaure bilo ujednačeno, kopirna čaura i klizna ploča treba da budu međusobno centrirane.

- Ispravite kliznu ploču tako da godalo i kopirna čaura budu centrirani prema otvoru u kliznoj ploči (videti sliku E3).
- Zadržite kliznu ploču u ovom položaju i čvrsto zategnite zavrtnje za pričvršćivanje.

Za glodanje sa kopirnom čaurom (20) uradite sledeće:

- Električni alat sa kopirnom čaurom (20) postavite na šablon.
- Vodite električni alat sa većom kopirnom čaurom sa bočnim pritiskom duž šablona.

##

Pri glodanju ivica ili profilisanom glodanju bez paralelnog graničnika mora električni alat da bude opremljen sa jednim rukavcom za vodjenje ili kugličnim ležajem.

Dovedite uključeni električni alat sa strane na radni komad i rukavac za vodjenje ili kuglični ležaj alata glodalice moraju naleći na ivicu radnog komada koji se obradjuje.

Vodite električni alat duž ivice radnog komada. Pazite pritom na pravi ugao naleganja. Suviše jak pritisak može oštetiti ivicu radnog komada.

##

Za sečenje sa paralelnim ivicama možete da montirate paralelni graničnik (21).

Pričvrstite paralelni graničnik (21) na kopru glodalice (2) pomoću nareckanog zavrtnja (4).

Pomoću leptirastog zavrtnja na paralelnom graničniku podesite (22) željenu dubinu graničnika.

Vodite uključeni električni alat sa ravnomernim pomeranjem napred i bočnim pritiskom na paralelni graničnik duž ivice radnog komada.

##

Pomoć vođice (23) služi za glodanje ivica sa glodalicom bez rukavca za vođenje ili kugličnog ležaja.

Pomoć vođice pričvrstite na korpu glodalice (2) pomoću navrtke (4).

Radite sa električnim alatom sa ravnomernim pomeranjem napred duž ivice radnog komada.

Bočno rastojanje: Za promenu količine skidanja slojeva materijala, možete da podesite bočno rastojanje između materijala i kliznog valjka (26) na pomoći za vođenje (23).

Otpustite leptiraste zavrtnje (24), podesite željeno bočno rastojanje okretanjem leptirastog zavrtnja (25) i ponovo pričvrstite leptirasti zavrtanj (24).

Visina: Prema glodalici i debljini materijala koji se obrađuje, podesite vertikalno centriranje pomoći za vođenje.

Olabavite navrtku (4) na pomoći vođice, pomerite pomoć vođice u željeni položaj i čvrsto zategnite zavrtanj.