# Pracovní pokyny

- Chraňte frézu před úderem a nárazem.

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

##

- Frézování musí vždy probíhat proti směru otáčení frézy (7) (nesousledné frézování). Při frézování ve směru otáčení (sousledné frézování) se vám může elektronářadí vytrhnout z ruky.

- Elektronářadí používejte pouze s namontovaným frézovacím košem (2). Ztráta kontroly nad elektronářadím může způsobit zranění.

Upozornění: Vezměte v úvahu, že fréza (7) vždy vyčnívá ze základní desky (10). Nepoškoďte šablonu nebo obrobek.

Nastavte požadovanou hloubku frézování.

Zapněte elektronářadí a veďte ho k obráběnému místu.

Po frézování elektronářadí vypněte.

- Neodkládejte elektronářadí dříve, než se fréza úplně zastaví. Dobíhající nástroje mohou způsobit zranění.

##

Pomocí kopírovacího pouzdra (20) můžete na obrobky přenášet kontury předlohy, resp. šablony.

V závislosti na tloušťce šablony, resp. předlohy zvolte vhodné kopírovací pouzdro. Kvůli přesahující výšce kopírovacího pouzdra musí mít šablona minimální tloušťku 8 mm (viz obrázek E1).

- Průměr frézy zvolte menší, než je vnitřní průměr kopírovacího pouzdra.

Vyšroubujte čtyři šrouby s válcovou hlavou na spodní straně kluzné desky (9) a sejměte kluznou desku.

Nasaďte kopírovací pouzdro (20) do kluzné desky (viz obrázek E2).

Volně přišroubujte kluznou desku znovu na základní desku (10). Kluzná deska musí být ještě volně pohyblivá.

Aby byla vzdálenost mezi středem frézy a okrajem kopírovacího pouzdra všude stejná, musí se kopírovací pouzdro a kluzná deska v případě potřeby navzájem středově vyrovnat.

- Vyrovnejte kluznou desku tak, aby fréza a kopírovací pouzdro byly středově vyrovnané vůči otvoru v kluzné desce (viz obrázek E3).
- Držte kluznou desku v této poloze a utáhněte upevňovací šrouby.

Při frézování s kopírovacím pouzdrem (20) postupujte následovně:

- Přiložte elektrické nářadí s kopírovacím pouzdrem (20) k šabloně.
- Veďte elektrické nářadí s přesahujícím kopírovacím pouzdrem s bočním tlakem podél šablony.

##

Při frézování hran nebo tvarů bez podélného dorazu musí být fréza vybavená vodicím čepem nebo kuličkovým ložiskem.

Přiložte zapnuté elektronářadí z boku na obrobek, až vodicí čep nebo kuličkové ložisko frézy přilehne k frézované hraně obrobku.

Veďte elektronářadí podél hrany obrobku. Dbejte přitom na úhlově správné dosednutí. Příliš silný tlak může poškodit hranu obrobku.

##

Pro frézování rovnoběžně s hranou můžete namontovat podélný doraz (21).

Upevněte podélný doraz (21) na frézovací koš (2) pomocí šroubu s rýhovanou hlavou (4).

Pomocí křídlového šroubu na podélném dorazu (22) nastavte požadovanou hloubku dorazu.

Zapnuté elektrické nářadí veďte s rovnoměrným posuvem a bočním tlakem na podélný doraz podél hrany obrobku.

##

Vodicí pomůcka (23) slouží k frézování hran s frézami bez vodicího čepu nebo kuličkového ložiska.

Upevněte vodicí pomůcku maticí (4) na frézovací koš (2).

Elektronářadí veďte s rovnoměrným posuvem podél hrany obrobku.

Postranní vzdálenost: Pro změnu množství ubíraného materiálu můžete nastavit postranní vzdálenost mezi obrobkem a kluzným válečkem (26) na vodicí pomůcce (23).

Povolte křídlový šroub (24), otáčením křídlového šroubu (25) nastavte požadovanou postranní vzdálenost a křídlový šroub (24) znovu utáhněte.

Výška: V závislosti na použité fréze a tloušťce frézovaného obrobku nastavte svislé vyrovnání vodicí pomůcky.

Povolte matici (4) na vodicí pomůcce, posuňte vodicí pomůcku do požadované polohy a znovu utáhněte šroub.