# Navodila za delo

- Rezkar zavarujte pred sunki in udarci.

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

##

- Rezkanje mora vedno potekati v nasprotni smeri vrtenja rezkarja (7) (proti smeri delovanja). Pri rezkanju v smeri vrtenja (istosmerno) vam lahko električno orodje iztrga iz rok.

- Električno orodje uporabljajte le z nameščeno rezkalno glavo (2). Izguba nadzora nad električnim orodjem lahko povzroči poškodbe.

Opomba: upoštevajte, da je rezkar (7) vedno daljši od osnovne plošče (10). Ne poškodujte šablone ali obdelovanca.

Nastavite želeno globino rezkanja.

Vklopite električno orodje in ga potisnite na mesto, ki ga želite obdelati.

Po končanem rezkanju izklopite električno orodje.

- Električnega orodja ne odlagajte, dokler se rezkar popolnoma ne ustavi. Iztekajoče delo‌vanje nastavkov lahko povzroči poškodbe.

##

S kopirnim tulcem (20) lahko na obdelovanec prenesete obrise s predlog ali šablon.

Glede na debelino šablone oz. predloge izberite ustrezni kopirni tulec. Ker je kopirni tulec daljši od osnovne plošče, mora debelina šablone znašati najmanj 8 mm (glejte sliko E1).

- Izberite rezkar z manjšim premerom od notranjega premera kopirnega tulca.

Odvijte štiri cilindrične vijake na spodnji strani drsne plošče (9), ki jo nato odstranite.

Kopirni tulec (20) namestite v drsno ploščo (glejte sliko E2).

Drsno ploščo ponovno rahlo privijte na osnovno ploščo (10). Drsna plošča se mora še vedno prosto premikati.

Po potrebi je treba kopirni tulec in drsno ploščo uskladiti, da je razdalja med sredino rezkarja in robom kopirnega tulca povsod enaka.

- Drsno ploščo naravnajte tako, da sta rezkar in kopirni tulec poravnana z odprtino v drsni plošči (glejte sliko E3).
- Drsno ploščo držite v tem položaju in privijte pritrdilne vijake.

Za rezkanje s kopirnim tulcem (20):

- Električno orodje s kopirnim tulcem (20) položite na šablono.
- Električno orodje z izstopajočim kopirnim tulcem s stranskim pritiskom pomikajte ob šabloni.

##

Pri rezkanju robov ali oblik brez vzporednega vodila mora biti rezkar opremljen z vodilnim čepom ali krogličnim ležajem.

Vklopljeno električno orodje s strani pomikajte na obdelovanec, dokler vodilni čep ali kroglični ležaj rezkarja ne naleže na rob obdelovanca.

Električno orodje vodite vzdolž roba obdelovanca. Pri tem pazite, da bo orodje naleglo pod pravilnim kotom. Prevelik pritisk lahko poškoduje rob orodja.

##

Če želite rezkati vzporedno z robom, lahko namestite vzporedno vodilo (21).

Vzporedno vodilo (21) na rezkalno glavo (2) pritrdite z narebrenim vijakom (4).

S krilnim vijakom na vzporednem vodilu (22) nastavite želeno globino.

Vklopljeno električno orodje premikajte vzdolž obdelovanca z enakomernim pomikom, pri čemer od strani pritiskajte na vzporedno vodilo.

##

Vodilo (23) je namenjeno rezkanju robov z rezkarji brez vodilnega zatiča ali krogličnega ležaja.

Vodilo na rezkalno glavo (2) pritrdite z matico (4).

Električno orodje z enakomernim potiskanjem vodite vzdolž roba obdelovanca.

Stranska razdalja: da bi spremenili količino odstranjevanja materiala, lahko nastavite stransko razdaljo med obdelovancem in drsnim valjčkom (26) na vodilu (23).

Odvijte krilni vijak (24), z vrtenjem krilnega vijaka (25) nastavite želeno stransko razdaljo in ponovno zategnite krilni vijak (24).

Višina: glede na uporabljeni rezkar in debelino obdelovanca vodilo nastavite v ustrezen navpični položaj.

Odvijte matico (4) na vodilu, pomaknite vodilo v želeni položaj in vijak ponovno privijte.