# Cambio degli utensili

- Per eseguire operazioni di montaggio e sostituzione di frese si raccomanda di indossare i guanti di protezione.

Presso i rivenditori specializzati è possibile richiedere le frese originali dal vastissimo programma di accessori Bosch.

##

Prima di poter inserire una fresa, è necessario innanzitutto rimuovere il relativo supporto (2) dall’unità di azionamento (1).

Aprire la vite ad alette (12) sul supporto per fresa (2).

Estrarre verso l’alto l’unità di azionamento.

##

In base al tipo di fresa utilizzato è necessario, prima dell’utilizzo della stessa, sostituire il dado a risvolto con pinza di serraggio (8).

Se è già montata la pinza di serraggio corretta per la vostra fresa, seguire le fasi di lavorazione nel paragrafo successivo.

La pinza di serraggio (16) dev’essere montata sul dado a risvolto con un leggero gioco. Il dado a risvolto (8) dev’essere semplice da montare. Qualora il dado a risvolto o la pinza di serraggio dovessero essere danneggiati, sostituirli immediatamente.

Posizionare la chiave fissa (18) sul portautensile (17) (vedere fig. C1).

Svitare, in senso antiorario, il dado a risvolto (8) con la chiave fissa (19).

Se necessario, pulire prima dell’assemblaggio tutte le parti da montare con un pennello morbido oppure soffiando con aria compressa.

Inserire un nuovo dado a risvolto sul portautensile (17).

Serrare, ma non a fondo, il dado a risvolto.

- Non stringere in alcun caso la pinza di serraggio con il dado a risvolto, quando non sia montata una fresa. In caso contrario, la pinza di serraggio può danneggiarsi.

##

In base al tipo di applicazione, sono disponibili frese dei più svariati tipi e livelli qualitativi.

Le frese in acciaio rapido da taglio (HSS) ad alte prestazioni sono indicate per lavorare materiali elastici, come ad es. legno tenero e plastica.

Le frese con taglienti in metallo duro (HM) sono espressamente concepite per materiali duri ed abrasivi, come ad es. il legno duro e l’alluminio.

Potrete trovare le frese del completo programma di accessori Bosch presso il vostro rivenditore specializzato.

Utilizzare esclusivamente frese in perfetto stato e pulite.

##

Per eseguire una fresatura, occorrerà rimontare il supporto per fresa (2) sull’unità di azionamento (1).

Aprire la vite ad alette (12) sul supporto per fresa (2).

Spingere l’unità di azionamento (1) all’interno del supporto per fresa (2).

Chiudere la vite ad alette (12) sul supporto per fresa (2).

Avvertenza: la vite ad alette (12) e la vite zigrinata (6) possono essere scambiate tra loro.

- Dopo il montaggio controllare sempre che l’unità di azionamento alloggi in modo fisso nel supporto per fresa.