# 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫸的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

## 連接吸塵裝置（請參考圖 I）

將吸塵裝置轉接頭 (11) 從前方裝入電動工具中。其卡入時會聽見聲音。若要取下，請從側面抓住轉接頭 (11)，然後將它往前拔出即可。

將吸塵管（直徑 35 mm）(28)（配件）插到已安裝好的吸塵轉接頭上 (27)。將吸塵管 (28) 與吸塵器連接起來（配件）。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。