# Nastavitev globine rezkanja

- Nastavitev globine rezkanja je dovoljena samo pri izklopljenem električnem orodju.

- Električno orodje z nameščenim rezkarjem postavite na obdelovanec.
- Znova odvijte krilni vijak (12) na rezkalni glavi (2), da izberete želeno globino rezkanja s pomočjo skale za fino nastavitev (15) z roko ali z narebričenim vijakom (6).
- Privijte krilni vijak (12) na rezkalni glavi (2).
- S praktičnim preizkusom preverite nastavljeno globino rezkanja in jo po potrebi popravite.