# 更换工具

- 安装和更换铣刀时，最好戴上防护手套。

您可以向您的专业经销商，购买Bosch附件系列中的各式各样博世原厂铣刀。

##

装入铣刀前，必须先将铣笼(2)从传动单元(1)上断开。

打开铣笼(2)上的蝶翼螺丝(12)。

向上抽出传动单元。

##

视所使用的铣刀而定，装入铣刀前必须用夹钳(8)更换锁紧螺母。

如果铣刀匹配的夹钳已经安装好，请遵循以下段落中的工作步骤。

夹钳(16)必须在锁紧螺母中留有一定的间隙。锁紧螺母(8)必须易于安装。如果锁紧螺母或夹钳损坏，必须马上更换。

将开口扳手(18)放到工具夹头(17)上（参见插图C1）。

用开口扳手(19)逆时针拧下锁紧螺母(8)。

必要时得在安装之前，使用软毛刷子或压缩空气清洁所有的安装部件。

将新锁紧螺母装到工具夹头(17)上。

拧转锁紧螺母，但勿拧紧。

- 只要还未安装铣刀，就绝不可张紧夹钳和锁紧螺母。否则会损坏夹钳。

##

根据各种用途，本公司提供了不同品质和款式的铣刀。

由高性能高速钢制成（HSS）的铣刀适合加工柔性材料，比如软木和塑料。

由硬质合金（HM）制成的铣刀适合加工硬而耐磨的材料，比如硬木和铝。

您可以向您的专业经销商，购买博世附件系列中的各式各样博世原厂铣刀。

只能安装完好且干净的铣刀。

##

铣削时必须将铣笼(2)再次安装到传动单元(1)上。

打开铣笼(2)上的蝶翼螺丝(12)。

将传动单元(1)推入铣笼(2)。

关闭铣笼(2)上的蝶翼螺丝(12)。

提示：翼形螺栓(12)和滚花螺栓(6)可以互相更换。

- 安装完毕后务必检查传动单元是否牢牢地装在铣笼中。