# Verktøyskifte

- Det anbefales å bruke vernehansker når freser settes inn og skiftes.

Originalt freseutstyr fra det omfattende tilbehørsprogrammet til Bosch fås hos forhandleren.

##

Du må ta fresekurven (2) fra drivenheten (1) før du kan sette inn en fres.

Åpne vingeskruen (12) på fresekurven (2).

Trekk drivenheten opp og ut.

##

Avhengig av fresen som brukes må du eventuelt bytte overfalsmutteren med spennhylsen (8) før fresen settes inn.

Hvis riktig spenntang for fresen allerede er montert, følger du beskrivelsen i det følgende avsnittet.

Spennhylsen (16)må ha litt klaring i overfalsmutteren. Overfalsmutteren (8) må være lett å montere. Hvis overfalsmutteren eller spennhylsen er skadet, skifter du den ut umiddelbart.

Sett fastnøkkelen (18) mot verktøyfestet (17) (se bilde C1).

Skru av overfalsmutteren (8) mot urviseren med fastnøkkelen (19).

Hvis nødvendig rengjør du alle delene som skal monteres, med en myk pensel eller trykkluft før sammensettingen.

Sett den nye overfalsmutteren på verktøyfestet (17).

Trekk til overfalsmutteren litt.

- Du må aldri stramme spennhylsen med overfalsmutteren uten at en fres er montert. Det kan føre til skade på spennhylsen.

##

Freser i svært forskjellige utførelser og kvaliteter tilbys, avhengig av bruksområdet.

Freser av høyytelses-høyhastighetsstål (HSS) er egnet for bearbeiding av myke materialer som for eksempel mykt tre og plast.

Freser med hardmetallskjær (HM) egner seg spesielt for harde og slipende materialer som for eksempel hardtre og aluminium.

Du får originalfreser fra Boschs omfattende tilbehørssortiment hos forhandleren.

Bruk bare feilfrie og rene freser.

##

Når du skal frese, må du montere fresekurven (2) på drivenheten (1) igjen.

Åpne vingeskruen (12) på fresekurven (2).

Skyv drivenheten (1) inn i fresekurven (2).

Lukk vingeskruen (12) på fresekurven (2).

Merknad: Vingeskruen (12) og den riflede skruen (6) kan brukes om hverandre.

- Etter montering må du alltid kontrollere om drivenheten sitter fast i fresekurven.