# Tehniskie parametri

Malu frēze | GKF 550
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 550
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 33 000
Darbinstrumenta stiprinājums | mm collas | 6 ¼
Svars atbilstīgi EPTA Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Aizsardzības klase |  | / II

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.