# Stille inn fresedybde

- Fresedybden må bare stilles inn når elektoverktøyet er slått av.

- Sett elektroverktøyet med montert fres på emnet som skal bearbeides.
- Åpne vingeskruen (12) på fresekurven (2) igjen for å stille inn ønsket fresedybde ved hjelp av skalaen for fresedybdeinnstilling (15) for hånd eller med den riflede skruen (6).
- Lukk vingeskruen (12) på fresekurven (2).
- Kontroller innstillingen av fresedybden ved å foreta et praktisk forsøk, og korriger den eventuelt.