# Schimbarea accesoriilor

- Este recomandat să se poarte mănuşi de protecţie pentru montarea sau înlocuirea dispozitivelor de frezare.

Dispozitivele de frezare originale din gama vastă de accesorii Bosch pot fi achiziţionate de la distribuitorul local.

##

Înainte de a putea monta dispozitivul de frezare, trebuie mai întâi să scoţi adaptorul de freze pentru muchii (2) de la unitatea de acţionare (1).

Deschideţi şurubul fluture (12) al adaptorului de freze pentru muchii (2).

Scoateţi unitatea de antrenare trăgând-o în sus.

##

În funcţie de dispozitivele de frezare utilizate, înainte de montarea acestora, trebuie să înlocuieşti piuliţa olandeză cu bucşa elastică de prindere (8).

În cazul în care bucşa elastică de prindere potrivită pentru freza ta este deja montată, urmează etapele de lucru de la următorul paragraf.

Bucşa elastică de prindere (16) trebuie să fie fixată cu un oarecare joc pe piuliţa olandeză. Piuliţa olandeză (8) trebuie să fie uşor de montat. Dacă piuliţa olandeză sau bucşa elastică de prindere sunt deteriorate, înlocuieşte-le imediat.

Aşază cheia fixă (18) pe sistemul de prindere a accesoriilor (17) (consultă imaginea C1).

Roteşte în sens antiorar piuliţa olandeză (8) cu ajutorul cheii fixe (19).

Dacă este necesar, curăţă înainte de asamblare, cu o perie moale sau prin suflare cu aer comprimat, toate piesele care trebuie montate.

Aşază noua piuliţă olandeză pe sistemul de prindere a accesoriilor (17).

Strânge lejer piuliţa olandeză.

- În niciun caz nu strângeţi bucşa elastică cu piuliţa olandeză, câtă vreme nu este montată nicio freză. În caz contrar bucşa elastică se poate deteriora.

##

În funcţie de scopul utilizării sunt disponibile dispozitive de frezare de cele mai diverse execuţii şi sortimente calitative.

Frezele din oţel rapid (HSS) sunt adecvate pentru prelucrarea materialelor moi ca de exemplu lemn moale şi material plastic.

Frezele cu tăişri din carburi metalice (HM) sun t în mod special adecvate pentru materiale tari şi abrazive ca de exemplul lemn tare şi aluminiu.

Găsiţi dispozitive de frezare originale din sortimentul de accesorii Bosch la distribuitorul dumneavoastră.

Folosiţi numai dispozitive de frezare impecabil şi curate.

##

Pentru frezare trebie să montaţi din nou adaptorul de feze pentru muchii (2) pe unitatea de antrenare (1).

Deschideţi şurubul fluture (12) al adaptorului de freze pentru muchii (2).

Împingeţi unitatea de antrenare (1) în adaptorul de freze pentru muchii (2).

Închideţi şurubul fluture (12) al adaptorului de freze pentru muchii (2).

Observaţie: Şurubul-fluture (12) şi şurubul cu cap striat (6) pot fi schimbate între ele.

- După montaj, verificaţi întotdeauna poziţia fixă a unităţii de antrenare în adaptorul de freze pentru muchii.