# Tekniset tiedot

Reunajyrsin | GKF 550
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Nimellinen ottoteho | W | 550
Tyhjäkäyntikierrosluku | min–1 | 33 000
Käyttötarvikkeen pidin | mm inch | 6 ¼
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 1,4
Suojausluokka |  | / II

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.