# Указания по применению

- Предохраняйте фрезу от толчков и ударов.

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

##

- Фрезеровать нужно всегда против направления вращения фрезы (7) (встречное фрезерование). При фрезеровании в направлении вращения фрезы (попутное фрезерование) электроинструмент может вырваться у Вас из рук.

- Используйте электроинструмент только с монтированным фрезерным блоком (2). Потеря контроля над электроинструментом может привести к травмам.

Указание: Учтите, что фреза (7) всегда выступает из опорной плиты (10). Не повредите шаблон или заготовку.

Установите нужную глубину фрезерования.

Включите электроинструмент и подведите его к обрабатываемому месту.

После фрезерования выключите электроинструмент.

- Прежде чем отложить электроинструмент, подождите, пока фреза не остановится полностью. Рабочий ‌инстру‌мент на выбеге может стать причиной травм.

##

С помощью копировальной гильзы (20) можно переносить контуры с образцов или шаблонов на деталь.

Выберите копировальную гильзу в соответствии с толщиной шаблона или образца. Поскольку копировальная гильза выступает из-за своей высоты, толщина шаблона должна составлять не менее 8 мм (см. рис. E1).

- Диаметр фрезы должен быть меньше внутреннего диаметра копировальной гильзы.

Выкрутите четыре винта с цилиндрической головкой с нижней стороны плиты скольжения (9) и снимите плиту скольжения.

Вставьте копировальную гильзу (20) в плиту скольжения (см. рис. E2).

Снова прикрутите плиту скольжения на опорную плиту (10), не затягивая крепления. Плита скольжения должна пока что свободно передвигаться.

Чтобы расстояние от центра фрезы до края копировальной гильзы везде было одинаковым, копировальную гильзу и плиту скольжения, при необходимости, следует отцентрировать по отношению друг к другу.

- Выставьте плиту скольжения так, чтобы фреза и копировальная гильза см. рис. E3).
- Удерживайте плиту скольжения в этом положении и туго затяните крепежные винты.

Для фрезерования с копировальной втулкой (20) процедура следующая:

- Приставьте электроинструмент с копировальной гильзой (20) к шаблону.
- Ведите электроинструмент с выступающей копировальной гильзой с боковым прижимом вдоль шаблона.

##

При фрезеровании кромок или профилей фреза должна быть оснащена направляющей цапфой или шарикоподшипником.

Подведите включенный электроинструмент сбоку к детали так, чтобы направляющая цапфа или шарикоподшипник фрезы уперлись в подлежащую обработке кромку детали.

Ведите электроинструмент вдоль кромки заготовки. Следите при этом за сохранением прямого угла. Слишком сильный нажим может повредить кромку заготовки.

##

Чтобы резать параллельно кромке можно понтировать параллельный упор (21).

Закрепите параллельный упор (21) на фрезерном блоке (2) при помощи винта с накатанной головкой (4).

При помощи барашкового винта на параллельном упоре (22) установите требуемую глубину упора.

Ведите включенный электроинструмент с равномерной подачей и боковым давлением на параллельный упор вдоль кромки детали.

##

Дополнительная направляющая (23) служит для фрезерования кромок фрезами без направляющих цапф или шарикоподшипника.

Прикрепите дополнительную направляющую к фрезерному блоку (2) при помощи гайки (4).

Ведите электроинструмент вдоль кромки заготовки с равномерной подачей.

Боковое расстояние: Для изменения толщины снятия материала можно регулировать боковое расстояние между заготовкой и роликом скольжения (26) на дополнительной направляющей (23).

Отпустите барашковый винт (24), поворотом барашкового винта (25) отрегулируйте необходимое боковое расстояние и снова затяните барашковый винт (24).

Высота: В зависимости от используемой фрезы и толщины обрабатываемой заготовки установите дополнительную направляющую в вертикальное положение.

Отпустите гайку (4) на дополнительной направляющей, передвиньте дополнительную направляющую в нужное положение и снова затяните винт.