# Смяна на работния инструмент

- Препоръчва се при поставяне и смяна на фрезери да работите с предпазни ръкавици.

Оригинални фрезери от богатата производствена гама на Bosch за допълнителни приспособления можете да намерите при Вашия търговец.

##

Преди да можете да монтирате фрезер, трябва да отделите фрезоващата глава (2) от двигателния модул (1).

Освободете винта с крилчата глава (12) върху фрезоващата глава (2).

Извадете двигателния модул, като го издърпате нагоре.

##

В зависимост от използвания фрезер преди поставянето му трябва да смените холендровата гайка с цангата (8).

Ако подходящата цанга за Вашия фрезер вече е монтирана, следвайте работните стъпки от раздел.

Цангата (16) трябва да легне в холендровата гайка с малка хлабина. Холендровата гайка (8) трябва да се монтира лесно. Ако холендровата гайка или цангата бъдат повредени, ги заменете преди да използвате електроинструмента.

Поставете гаечния ключ (18) върху поставката за инструмент (17) (вж. фиг. C1).

Развийте обратно на часовника холендровата гайка (8) с гаечния ключ (19).

Ако е необходимо, преди сглобяване почистете с мека четка или с продухване със сгъстен въздух всички детайли, които трябва да бъдат монтирани.

Поставете новата холендрова гайка върху поставката за инструмент (17).

Навийте холендровата гайка, без да я затягате.

- Не затягайте холендровата гайка на цангата здраво, ако не е монтиран фрезер. В противен случай цангата може да бъде повредена.

##

В зависимост от конкретно изпълняваната дейност можете да използвате фрезери с различно изпълнение и с различно качество.

Фрезери от бързорезна стомана (HSS) са подходящи за обработване на меки материали, напр. мека дървесина и пластмаси.

Фрезери с твърдосплавни пластини (HM) са специално предназначени за твърди и абразивни материали като твърда дървесина и алуминий.

Оригинални фрезери от богатата производствена гама на Бош за допълнителни приспособления можете да намерите при Вашия търговец.

Използвайте само добре почистени фрезери в отлично състояние.

##

За фрезоване трябва да монтирате фрезоващата глава (2) отново към двигателния модул (1).

Освободете винта с крилчата глава (12) върху фрезоващата глава (2).

Вкарайте двигателния модул (1) в корпуса (2).

Затегнете винта с крилчата глава (12) на корпуса (2).

Указание: Крилчатият винт (12) и винтът с накатка (6) могат да се разменят.

- След монтиране винаги се уверявайте дали двигателният модул е захванат здраво към фрезоващата глава.