# Caractéristiques ‌techniques

Affleureuse | GKF 550
--- | ---
Référence |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 550
Régime à vide | tr/min | 33 000
Porte-outil | mm pouce | 6 ¼
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Indice de protection |  | / II

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.