# Ställa in fräsdjupet

- Inställningen av fräsdjupet får bara göras när elverktyget är avstängt.

- Sätt elverktyget med monterad fräs på det arbetsstycke som ska bearbetas.
- Öppna vingskruven (12) på fräskorgen (2) igen för att ställa in önskat fräsdjup på skalan fräsdjupsinställning (15), antingen för hand eller med den räfflade skruven (6).
- Lås vingskruven (12) på fräskorgen (2).
- Kontrollera den fräsdjupsinställning som gjorts med ett praktiskt test och korrigera vid behov.