# Instrucţiuni de lucru

- Feriţi dispozitivele de frezare de şocuri şi lovituri.

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

##

- Frezarea trebuie efectuată întotdeauna în sens contrar direcţiei de rotaţie a dispozitivului de frezare (7) (în contraavans). În cazul frezării în direcţia de rotaţie a dispozitivului de frezare (în sensul avansului), scula electrică vă poate fi smulsă din mână.

- Folosiţi scula electrică numai cu adaptorul de freze pentru muchii (2) montat. Pierderea controlului asupra sculei electrice poate provoca răniri.

Notă: Ţineţi seama de faptul că freza (7) este întotdeauna ieşită în afară din placa de bază (10). Nu deterioraţi şablonul sau piesa de lucru.

Reglaţi adâncimea de frezare dorită.

Porniţi scula electrică şi apropiaţi-o de locul care urmează a fi prelucrat.

Opriţi scula electrică după frezare.

- Nu puneţi jos scula electrică înainte ca freza să se fi oprit complet. Accesoriile care se mai rotesc din inerţie, după oprirea sculei electrice, pot provoca răniri.

##

Cu ajutorul inelului de copiere (20) puteţi transfera contururi ale unor modele respectiv şabloane pe piesa de lucru.

Alegeţi inelul de copiere adecvat, în funcţie de grosimea şablonului respectiv a modelului. Din cauza înălţimii porţiunii ieşite în afară a inelului de copiere, şablonul trebuie să aibă o grosime de minimum 8 mm (vezi figura E1).

- Alege un diametru mai mic al dispozitivului de frezare comparativ cu diametrul interior al inelului de copiere.

Deşurubează cele patru şuruburi cilindrice de pe partea inferioară a plăcii de alunecare (9) şi extrage placa de alunecare.

Introdu inelul de copiere (20) în placa de alunecare (consultă imaginea E2).

Înşurubează din nou lejer placa de alunecare pe placa de bază (10). Placa de alunecare trebuie să rămână mobilă.

Pentru ca distanţa dintre mijlocul dispozitivului de frezare şi marginea inelului de copiere să fie egală peste tot, inelul de copiere şi placa de alunecare trebuie centrate dacă este necesar.

- Orientează placa de alunecare astfel încât dispozitivul de frezare şi inelul de copiere să fie centrate faţă de deschiderea plăcii de alunecare (consultă imaginea E3).
- Ţine placa de alunecare în această poziţie şi strânge ferm şuruburile de fixare.

Pentru frezarea cu inelul de copiere (20), procedează după cum urmează:

- Aşază scula electrică cu inelul de copiere (20) pe şablon.
- Condu scula electrică cu inelul de copiere ieşit în afară, apăsând‑o din lateral, de‑a lungul şablonului.

##

La frezarea de muchii şi de profiluri fără limitator paralel dispozitivul de frezare trebuie echipat cu un pilot de ghidare sau cu un rulment.

Conduceţi scula electrică pornită din lateral spre piesa de lucru până când pilotul de ghidare sau rulmentul dispozitivului de frezare se sprijină pe muchia piesei de prelucrat.

Conduceţi scula electrică de-a lungul muchiei piesei de lucru. Aveţi grijă să o aşezaţi exact perpendicular. O apăsare prea puternică poate deteriora muchia piesei de lucru.

##

Pentru tăieri paralele cu muchiile poţi monta un limitator paralel (21).

Fixează limitatorul paralel (21) pe adaptorul de freze pentru muchii (2) cu ajutorul şurubului cu cap striat (4).

Reglează adâncimea de oprire dorită cu ajutorul şurubului-fluture al limitatorului paralel (22).

Condu scula electrică pornită în prealabil, cu avans uniform şi apăsare din lateral, pe limitatorul paralel, de‑a lungul muchiei piesei de prelucrat.

##

Ajutorul de ghidare (23) serveşte la frezarea muchiilor fără pilot sau rulment. de ghidare.

Fixaţi ajutorul de ghidare pe adaptorul de freze pentru muchii (2) cu piuliţa (4).

Conduceţi scula electrcă cu avans uniform de-a lungul muchiei piesei de lucru.

Distanţă laterală: pentru a modifica cantitatea de material îndepărtată prin frezare, puteţi regla distanţa laterală dintre piesa de lucru şi rola culisantă (26) a ajurorului de ghidare (23).

Slăbiţi şurubul fluture (24), reglaţi distanţa laterală dorită înfiletând şurubul fluture (25) şi strângeţi apoi din nou şurubul fluture (24).

Înălţime: reglaţi alinierea verticală a ajutorului de ghidare în funcţie de freza utilizată şi de grosimea piesei de prelucrat.

Slăbiţi piuliţa (4) de pe ajutorul de ghidare, împingeţi ajutorul de ghidare în pozţia dorită şi strângeţi din nou bine şurubul.