# Arbeidshenvisninger

- Beskytt fresen mot støt og slag.

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

##

- Fresingen må alltid utføres mot fresens rotasjonsretning (7) (fresing i motsatt retning). Hvis du freser i rotasjonsretningen, (fresing i samme retning), kan du miste elektroverktøyet.

- Bruk elektroverktøyet bare med montert fresekurv (2). Hvis du mister kontrollen over elektroverktøyet, kan det oppstå personskader.

Merknad: Ta hensyn til at fresen (7) alltid stikker ut av grunnplaten (10). Pass på at du ikke skader sjablongen eller emnet.

Still inn ønsket fresedybde.

Slå på elektroverktøyet, og før det mot stedet som skal bearbeides.

Slå av elektroverktøyet etter fresing.

- Legg aldri elektroverktøyet ned før fresen er helt stanset. Innsatsverktøy som fortsetter å gå kan forårsake skader.

##

Ved hjelp av kopieringshylsen (20) kan du overføre omriss fra maler eller sjablonger til emner.

Velg egnet kopieringshylse avhengig av tykkelsen på sjablongen eller malen. Ettersom kopieringshylsen er litt høyere, må sjablongen ha en minimumstykkelse på 8 mm (se bilde E1).

- Velg en fresdiameter som er mindre enn den indre diameteren til kopieringshylsen.

Skru ut de fire sylinderskruene på undersiden av glideplaten (9), og ta av glideplaten.

Sett kopieringshylsen (20) i glideplaten (se bilde E2).

Skru glideplaten løst på grunnplaten (10) igjen. Glideplaten må være fritt bevegelig.

For at avstanden på midten av fresestålet og kanten på kopieringshylsen skal være lik overalt, må kopieringshylsen og glideplaten om nødvendig sentreres i forhold til hverandre.

- Juster glideplaten slik at fresen og kopieringshylsen er sentrert i forhold til åpningen i glideplaten (se bilde E3).
- Hold glideplaten i denne stillingen, og stram festeskruene godt.

Følg denne fremgangsmåten for å frese med kopieringshylsen (20):

- Legg elektroverktøyet med kopieringshylsen (20) på sjablongen.
- Før elektroverktøyet med kopieringshylsen som er høyere, langs sjablongen med trykk mot siden.

##

Ved kant- eller formfresing uten parallellanlegg må fresen være utstyrt med en styretapp eller et kulelager.

Før elektroverktøyet som er slått på, mot emnet fra siden helt til styretappen eller kulelageret til fresen ligger inntil emnekanten som skal bearbeides.

Før elektroverktøyet langs emnekanten. Pass på at det ligger vinkelrett. For stort trykk kan skade kanten på emnet.

##

For fresing parallelt med en kant kan du montere et parallellanlegg (21).

Fest parallellanlegget (21) på fresekurven (2) med den riflede skruen (4).

Still inn ønsket anleggsdybde med vingeskruen på parallellanlegget (22).

Før elektroverktøyet som er slått på, langs emnekanten med jevn hastighet og trykk mot siden på parallellanlegget.

##

Styrehjelpen (23) brukes ved fresing av kanter med freser uten styretapp eller kulelager.

Fest styrehjelpen på fresekurven (2) med mutteren (4).

Før elektroverktøyet med jevn hastighet langs emnekanten.

Avstand på siden: For å endre materialfjerningsmengden kan du justere sideavstanden mellom emnet og glidehjulet (26) på styrehjelpen (23).

Løsne vingeskruen (24), still inn ønsket sideavstand ved på dreie på vingeskruen (25) og stram vingeskruen (24) igjen.

Høyde: Still inn den vertikale posisjonen til styrehjelpen avhengig av fresen som brukes og tykkelsen på emnet som skal bearbeides.

Løsne mutteren (4) på styrehjelpen, skyv styrehjelpen i ønsket stilling og stram skruen igjen.