# Changement d’outil

- Il est recommandé de porter des gants de protection pour le montage et le changement des fraises.

Vous trouverez toutes les fraises de la gamme étendue d’accessoires Bosch auprès de votre revendeur spécialisé.

##

Avant de monter une fraise, séparez d’abord le berceau de fraisage (2) du bloc moteur (1).

Dévissez la vis papillon sur le (12) berceau de fraisage (2).

Tirez le bloc moteur vers le haut.

##

Pour certaines fraises, il est nécessaire de changer d’écrou-raccord à l’aide de la pince de serrage (8), avant d’insérer la fraise.

Si la pince de serrage adaptée à votre fraise est déjà en place, suivez les opérations de la section suivante.

La pince de serrage (16) doit être positionnée dans l’écrou-raccord avec un peu de jeu. L’écrou-raccord (8) doit être facile à monter. Remplacez immédiatement l’écrou-raccord ou la pince de serrage s'ils sont endommagés.

Positionnez la clé plate (18) au niveau du porte-outil (17) (voir figure C1).

Desserrez l’écrou-raccord (8) dans le sens antihoraire à l’aide de la clé plate (19).

Si nécessaire, nettoyez avant le montage toutes les pièces à l’aide d’un pinceau doux ou en les soufflant à l’air comprimé.

Montez le nouvel écrou-raccord sur le porte-outil (17).

Serrez légèrement l’écrou-raccord.

- Ne serrez en aucun cas la pince de serrage avec l’écrou-raccord tant qu’aucune fraise n’est montée. La pince de serrage risque sinon d’être endommagée.

##

De nombreuses fraises, de versions et de qualités différentes, sont disponibles pour de multiples applications.

Les fraises en acier rapide (HSS) sont destinées aux matériaux tendres tels que le bois tendre ou les matières plastiques.

Les fraises munies de taillants en carbure sont spécialement conçues pour les matériaux durs et abrasifs tels que le bois dur et l’aluminium.

Vous trouverez toutes les fraises Bosch de la gamme étendue d’accessoires Bosch auprès de votre revendeur spécialisé.

N’utilisez que des fraises en parfait état et propres.

##

Pour fraiser, montez à nouveau le berceau de fraisage (2) sur le bloc moteur (1).

Dévissez la vis papillon (12) du berceau de fraisage (2).

Insérez le bloc moteur (1) dans le berceau de fraisage (2).

Resserrez la vis papillon (12) sur le berceau de fraisage (2).

Remarque : La vis papillon (12) et la vis moletée (6) sont interchangeables.

- Après le montage, vérifiez toujours si le bloc moteur est bien en place dans le berceau de fraisage.