# Вказівки щодо роботи

- Захищайте фрезу від поштовхів і ударів.

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

##

- Фрезерування повинне здійснюватися проти напрямку обертання фрези (7) (зустрічне фрезерування). При фрезеруванні в напрямку обертання фрези (попутне фрезерування) електроінструмент може вирватися у Вас з рук.

- Використовуйте електроінструмент лише зі встановленим фрезерним блоком (2). Втрата контролю над електроінструментом може призвести до травм.

Вказівка: Візьміть до уваги, що фреза (7) завжди виступає з опорної плити (10). Не пошкодьте шаблон або заготовку.

Встановіть потрібну глибину фрезерування.

Увімкніть електроінструмент і підведіть його до оброблюваного місця.

Після фрезерування вимкніть електроінструмент.

- Перш ніж відкласти електроінструмент, зачекайте, поки фреза не зупиниться повністю. Робочий інструмент, що ще рухається по інерції, може спричинити тілесні ушкодження.

##

За допомогою копірної гільзи (20) на переносити на оброблювані деталі контури зразків та шаблонів.

Оберіть копірну гільзу відповідно до товщини шаблона або зразка. Оскільки через свою висоту копірна гільза виступає, шаблон повинен мати товщину не менше 8 мм (див. мал. E1).

- Діаметр фрези має бути менший за внутрішній діаметр копірної гільзи.

Викрутіть чотири гвинти з циліндричною головкою з нижнього боку плити ковзання (9) і зніміть плиту ковзання.

Встроміть копірну гільзу (20) в плиту ковзання (див. мал. E2).

Знов прикрутіть плиту ковзання до опорної плити (10), не затягуючи кріплення. Плита ковзання повинна поки що вільно пересуватися.

Щоб відстань від центру фрези до краю копірної гільзи всюди була однаковою, за необхідності копірну гільзу та плиту ковзання можна відцентрувати відносно одна одної.

- Вирівняйте плиту ковзання так, щоб фреза і копірна гільза знаходилися в центрі отвору в плиті ковзання (див. мал. E3).
- Утримуйте плиту ковзання в цьому положенні і міцно затягніть кріпильні гвинти.

Фрезерування з копірною гільзою (20) здійснюйте наступним чином:

- Приставте електроінструмент з копірною гільзою (20) до шаблона.
- Ведіть електроприлад з виступаючою копірною гільзою уздовж шаблону, притискаючи збоку.

##

При кромковому або профільному фрезеруванні без паралельного упора фрезу необхідно обладнати напрямною цапфою або шарикопідшипником.

Підведіть увімкнений електроприлад збоку до оброблювальної деталі, щоб напрямна цапфа або шарикопідшипник фрези прилягав до краю оброблювальної деталі.

Ведіть електроінструмент уздовж краю заготовки. Слідкуйте за тим, щоб зберігати прямий кут. Занадто сильне натискання може пошкодити край заготовки.

##

Для різання паралельно кромці можна встановити паралельний упор (21).

Закріпіть паралельний упор (21) на фрезерному блоці (2) гвинтом з накатаною головкою (4).

За допомогою гвинта-баранчика на паралельному упорі (22) встановіть бажану глибину упору.

Водіть увімкненим електроприладом уздовж краю оброблюваного матеріалу з рівномірною подачею, натискаючи збоку на паралельний упор.

##

Завдяки допоміжній напрямній (23) можна фрезерувати краї фрезами без напрямної цапфи або шарикопідшипника.

Прикріпіть допоміжну напрямну до фрезерного блока (2) за допомогою гайки (4).

Ведіть електроінструмент уздовж краю заготовки з рівномірною подачею.

Бічна відстань: Для зміни товщини знімання матеріалу можна регулювати бічну відстань між заготовкою та ковзним роликом (26) на допоміжному напрямному засобі (23).

Відпустіть гвинт-баранчик (24), становіть бажану бічну відстань, повертаючи гвинт баранчик (25), і знову затягніть гвинт-баранчик (24).

Висота: У залежності від використовуваної фрези і товщини оброблюваного матеріалу встановіть допоміжну напрямну у вертикальне положення.

Відпустіть гайку (4) на допоміжній напрямній, пересуньте допоміжну напрямну в потрібне положення і знов затягніть гвинт.