# Menyetel kedalaman pemotongan

- Pengaturan kedalaman pemotongan hanya boleh dilakukan saat perkakas listrik dinonaktifkan.

- Letakkan perkakas listrik dengan pisau frais terpasang pada benda kerja yang akan dikerjakan.
- Buka kembali baut kupu-kupu (12) pada rumah frais (2) untuk mengatur kedalaman frais yang diinginkan berdasarkan skala pengaturan kedalaman frais (15), secara manual ataupun menggunakan sekrup bergerigi (6).
- Lepaskan baut kupu-kupu (12) pada rumah frais (2).
- Periksalah pengaturan kedalaman frais yang dilakukan dengan cara uji coba dan perbaiki jika perlu.