# Regolazione della profondità di passata

- La profondità di fresatura andrà regolata esclusivamente ad elettroutensile spento.

- Applicare l’elettroutensile, a fresa montata, sul pezzo in lavorazione.
- Aprire nuovamente la vite ad alette (12) sul corpo fresatrice (2) per impostare la profondità di fresatura desiderata mediante la scala di regolazione della profondità di passata (15) manualmente o con la vite zigrinata (6).
- Chiudere la vite ad alette (12) sul corpo fresatrice (2).
- Verificare la regolazione della profondità di fresatura tramite una prova pratica e, se necessario, correggerla.