# Indstilling af fræsedybde

- Indstilling af fræsedybden må kun foretages med slukket el-værktøj.

- Sæt el-værktøjet med monteret fræser på emnet, der skal bearbejdes.
- Løsn vingeskruen (12) på fræsekurven (2) igen for at indstille den ønskede fræsedybde ved hjælp af skalaen til fræsedybdeindstilling (15) enten manuelt eller med fingerskruen (6).
- Spænd vingeskruen (12) på fræsekurven (2).
- Kontrollér den udførte indstilling af fræsedybden ved hjælp af et praktisk forsøg, og korriger den om nødvendigt.