# Hướng Dẫn Sử Dụng

- Tránh không để mũi phay chịu sự va đập và bị tác động mạnh.

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

##

- Quá trình phay phải luôn được thực hiện theo cùng chiều quay của máy phay (7) (chuyển động cắt đi lên). Khi phay theo cùng chiều quay của mũi phay (chuyển động cắt đi xuống), máy có thể bị đẩy rời ra, làm cho người sử dụng mất điều khiển.

- Chỉ sử dụng dụng cụ điện với khuôn bao phay đã lắp (2). Sự mất điều khiển máy có thể gây thương tích.

Hướng dẫn: Hãy lưu ý rằng máy phay luôn nhô ra (7) khỏi chân đế khuôn bao (10). Không được làm hư hỏng khuôn mẫu hay vật gia công.

Chỉnh độ sâu máy mong muốn.

Mở cho máy hoạt động và đưa máy đến vị trí cần được phay.

Sau khi phay, tắt dụng cụ điện.

- Không được đặt dụng cụ điện xuống cho đến khi máy phay đã ngừng quay hoàn toàn. Các dụng cụ cắt vẫn đang còn chạy có thể gây thương tích.

##

Nhờ bạc dẫn hướng (20) bạn có thể chuyển các hình dáng của khuôn mẫu hoặc mô hình lên phôi gia công.

Chọn tùy theo độ dày của mô hình cũng như mẫu của tấm mẫu riêng. Do độ cao đặt ra của tấm mẫu, mô hình phải có ruột dày ít nhất 8 mm (xem hình E1).

- Chọn mũi phay có đường kính nhỏ hơn đường kính trong của bạc dẫn hướng.

Hãy vặn bốn vít xi lanh ở mặt dưới của tấm hướng dòng ra (9) và tháo tấm hướng dòng.

Hãy lắp bạc dẫn hướng (20) vào tấm hướng dòng (xem Hình E2).

Hãy vặn lỏng tấm hướng dòng vào chân đế khuôn bao (10). Tấm hướng dòng vẫn phải có thể chuyển dịch tự do.

Để đảm bảo khoảng cách từ tâm điểm của mũi phay và cạnh của bạc dẫn hướng đều như nhau, nếu cần, phải điều chỉnh bạc dẫn hướng và tấm hướng dòng qua lại với nhau.

- Chỉnh sắp tấm hướng dòng sao cho mũi phay và bạc dẫn hướng nằm thẳng giữa phần trống trong tấm hướng dòng (xem Hình E3).
- Giữ tấm hướng dòng nằm ở vị trí này và siết chặt các vít bắt vào.

Để phay bằng bạc dẫn hướng (20) hãy tiến hành như sau:

- Hãy đặt dụng cụ điện có bạc dẫn hướng (20) lên mô hình.
- Đẩy máy có bạc dẫn hướng nhô ra dọc theo khuôn mẫu, ứng dụng với lực áp nhẹ lên một cạnh.

##

Khi phay biên hay định hình mà không sử dụng dưỡng cặp cạnh, mũi phay phải được trang bị phần trục dẫn hướng hay ổ bạc đạn.

Đẩy máy đang mở ngang từ hông vào vật liệu gia công cho đến khi phần trục dẫn hướng hay ổ bạc đạn của mũi phay giáp vào cạnh của vật liệu gia công.

Đẩy máy dọc theo cạnh của vật liệu gia công. Bảo đảm máy được đặt ở vị trí vuông góc với vật liệu gia công. Dùng sức ép quá mức có thể làm hư cạnh biên của vật gia công.

##

Để cắt song song cạnh bạn có thể lắp một thanh cữ (21).

Cố định thanh cữ (21) trên buồng máy cắt (2) bằng vít đầu có khía (4).

Hãy điều chỉnh độ sâu cữ chặn mong muốn với vít tai hồng tại thanh cữ (22).

Đẩy máy đã được mở với bước tiến đồng đều với lực áp một cạnh lên dưỡng cặp cạnh dọc theo cạnh biên của vật gia công.

##

Khung tựa ống dẫn (23) dùng để phay các cạnh bằng máy phay mà không có chốt dẫn hướng hoặc ổ bi.

Cố định khung tựa ống dẫn trên buồng máy cắt (2) bằng núm (4).

Đẩy máy tới với bước tiến đồng đều dọc theo cạnh biên.

Khoảng cách về phía bên: Để thay đổi lượng cắt bỏ vật liệu, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách về phía bên giữa phôi gia công và con lăn (26) ở khung tựa ống dẫn (23).

Hãy nới lỏng vít tai hồng (24), hãy điều chỉnh khoảng cách về phía bên mong muốn bằng cách xoay vít tai hồng (25) và siết chặt vít tai hồng (24) lại.

Chiều cao: Hãy điều chỉnh căn chỉnh hướng dọc của khung tựa ống dẫn tùy theo máy phay đã dùng và độ bền của vật liệu cần gia công.

Nới lỏng núm (4) ở khung tựa ống dẫn, trượt nhẹ khung tựa ống dẫn vào vị trí mong muốn và xiết chặt ốc.