# Výmena nástroja

- Pri vkladaní alebo výmene frézovacích nástrojov odporúčame používať pracovné rukavice.

Originálne frézovacie nástroje z rozsiahlej ponuky príslušenstva Bosch si môžete kúpiť u špecializovaného predajcu.

##

Pred nasadením frézy musíte najprv odobrať frézovací kôš (2) z pohonnej jednotky (1).

Povoľte krídlovú skrutku (12) na frézovacom koši (2).

Hnaciu jednotku vytiahnite von smerom hore.

##

Podľa použitej frézy musíte pred vložením frézy vymeniť prevlečnú maticu s upínacou klieštinou (8).

Ak je správna upínacia klieština pre frézu už namontovaná, postupujte podľa krokov v nasledujúcom odseku.

Upínacia klieština (16) musí mať v prevlečnej matici miernu vôľu. Prevlečná matica (8) sa musí dať ľahko namontovať. Ak by bola prevlečná matica alebo upínacia klieština poškodená, ihneď ju vymeňte za novú.

Nasaďte vidlicový kľúč (18) na upínanie nástroja (17) (pozri obrázok C1).

Odskrutkujte prevlečnú maticu (8) skrutkovaním proti smeru chodu hodinových ručičiek vidlicovým kľúčom (19).

V prípade potreby ešte pred zmontovaním všetky súčiastky vyčistite mäkkým štetcom alebo ich ofúkajte stlačeným vzduchom.

Nasaďte prevlečnú maticu na upínanie nástroja (17).

Prevlečnú maticu voľne utiahnite.

- Kým nie je namontovaná fréza, upínaciu klieštinu v žiadnom prípade neuťahujte prevlečnou maticou. Upínacia klieština by sa inak mohla poškodiť.

##

Podľa druhu používania sú k dispozícii pracovné nástroje v rôznom vyhotovení a v rôznej kvalite.

Frézy z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (HSS) sú vhodné na opracovávanie mäkkých materiálov, ako napr. mäkké drevo a plast.

Frézy s ostrím zo spekaného karbidu (HM) sú špeciálne vhodné na tvrdé a abrazívne materiály, ako napr, tvrdé drevo a hliník.

Originálne frézovacie nástroje z rozsiahlej ponuky príslušenstva Bosch si môžete kúpiť u svojho odborného predajcu výrobkov Bosch.

Používajte vždy iba bezchybné a čisté frézovacie nástroje.

##

Pred frézovaním musíte frézovací kôš (2) znova namontovať na hnaciu jednotku (1).

Povoľte krídlovú skrutku (12) na frézovacom koši (2).

Vsuňte hnaciu jednotku (1) do frézovacieho koša (2).

Utiahnite krídlovú skrutku (12) na frézovacom koši (2).

Upozornenie: Krídlovú skrutku (12) a skrutku s ryhovanou hlavou (6) môžete navzájom vymeniť.

- Po vykonaní montáže vždy skontrolujte, či pohonná jednotka dobre sedí vo frézovacom koši.