# 作業注意事項

- 保護銑刀免受沖撞和敲擊。

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

##

- 進行銑削時必須始終與銑刀運轉方向 (7) 保持相反（反向運作）。若是順著銑刀的運轉方向（同向運作）銑削，電動工具可能從您的手上被扯開。

- 必須裝上銑籠 (2)，才可使用電動工具。電動工具若是失控，可能導致人員受傷。

提示：請您留意，銑刀 (7) 必須始終突出到底座 (10) 之外。不可損壞模版或工件。

請視需要調整銑削深度。

開啟電動工具電源並將它靠在欲進行加工的位置上。

完成銑削後請關閉電動工具。

- 工具未完全靜止時，切勿將電動工具放下。如果工具仍繼續轉動，可能造成人員受傷。

##

借助仿形襯套 (20) 即可將樣板輪廓或模版移植到工件上。

請根據模版或樣板的厚度，選用合適的仿形襯套。由於會因仿形襯套突出而多出一段高度，因此模版的厚度必須至少達 8 公釐（請參考圖 E1）。

- 銑刀直徑必須小於仿形襯套的內直徑。

請卸下滑板 (9) 底部上的四顆圓柱頭螺栓，然後取下滑板。

將仿形襯套 (20) 裝到滑板內（請參考圖 E2）。

將滑板重新裝回至底座 (10) 上，但不要完全鎖死。滑板必須能夠自由活動。

為了確保銑刀中心點到仿形襯套邊緣的距離一致，必要時得適度調整，讓銑刀位在仿形襯套和滑板的中央。

- 校正滑板的位置，讓銑刀和仿形襯套位在滑板開口的正中央（請參考圖 E3）。
- 讓滑板保持在調整好的位置，並旋緊固定螺栓。

若要使用仿形襯套 (20) 進行銑削，執行步驟如下：

- 將已裝好仿形襯套 (20) 的電動工具靠在模版上。
- 往側邊施壓，讓已裝上仿形襯套的電動工具沿著模版推進。

##

進行修邊或雕刻時如果不使用平行擋塊，則銑刀上必須有導向榫頭或滾珠軸承。

將已啟動的電動工具慢慢地移近工件的邊緣，直到銑刀上的導向榫頭或滾珠軸承觸及工件邊緣為止。

然後沿著工件的邊緣推動電動工具。電動工具和工件表面之間要保持直角，不可傾斜。推進機器時如果用力過猛可能造成工件邊緣損壞。

##

進行平行修邊切削時，可裝上平行擋塊 (21)。

利用滾花螺栓 (4) 將平行擋塊 (21) 固定在修邊座 (2) 上。

請利用平行擋塊上的蝶翼螺栓 (22) 將擋塊調整至所需深度。

將已啟動的電動工具用力均勻地向前推進。必須緊靠著平行擋塊，並沿著工件邊緣移動電動工具。

##

導向輔助件 (23) 可讓您使用無導向榫頭或滾珠軸承的銑刀進行修邊銑削。

利用螺母 (4) 將導向輔助件固定至銑籠 (2) 上。

將電動工具沿著工件邊緣施力均勻地推進。

橫向間距：若要更改材料切除量，您可調整導向輔助件 (23) 上工件與滑輪 (26) 之間的橫向間距。

鬆開蝶形螺絲 (24)，藉由旋轉蝶形螺絲 (25) 調整至所需的橫向間距，接著再將蝶形螺絲 (24) 重新旋緊。

高度：請根據您所使用的銑刀以及待加工工件的厚度，調整導向輔助件的垂直定位。

鬆開導向輔助件上的螺母 (4)，將導向輔助件推挪至所需位置，然後再將螺栓重新旋緊。