# Dati tecnici

Rifilatore | GKF 550
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 550
Numero di giri a vuoto | giri/min | 33 000
Attacco utensile | mm pollici | 6 ¼
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Classe di protezione |  | / II

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.