# Troca de ferramenta

- Para colocar e substituir fresas recomendamos o uso de luvas de proteção.

A fresa original do programa de acessórios abrangente Bosch pode ser adquirida em um agente autorizado.

##

Antes de poder colocar uma fresa, tem de separar primeiro o cesto de fresar (2) do acionamento (1).

Desaperte o parafuso de orelhas (12) no cesto de fresar (2).

Retire o acionamento para cima e para fora.

##

Consoante a fresa usada, você tem de trocar a porca de capa com pinça de aperto (8).

Se a pinça de aperto para a fresa já estiver montada, siga os passos de trabalho na seção seguinte.

A pinça de aperto (16) tem de assentar com um pouco de folga na porca de capa. A porca de capa (8) deve ser facilmente montada. Se a porca de capa ou a pinça de aperto estiver danificada, substitua-a de imediato.

Coloque a chave de boca (18) no encaixe (17) (ver imagem C1).

Desaperte a porca de capa (8) para a esquerda com a chave de boca (19).

Se necessário, antes da montagem limpe todas as peças a montar com um pincel macio ou soprando com ar comprimido.

Coloque a nova porca de capa no encaixe (17).

Aperte ligeiramente a porca de capa.

- Nunca aperte a pinça de aperto com a porca de capa enquanto não estiver montada uma fresa. Caso contrário é possível que a pinça de aperto seja danificada.

##

Consoante a finalidade, estão disponíveis fresas nas mais diferentes versões e qualidades.

Fresas de aço rápido de elevada qualidade (HSS) são indicadas para o processamento de materiais macios como p. ex. madeira macia e plástico.

Fresa com gumes de metal duro (HM) são especialmente indicadas para materiais duros e abrasivos como p. ex. madeira dura e alumínio.

A fresa original do programa de acessórios abrangente Bosch pode ser adquirida em um agente autorizado.

Use apenas fresas impecáveis e limpas.

##

Para fresar, tem de montar o cesto de fresar (2) no acionamento (1).

Desaperte o parafuso de orelhas (12) no cesto de fresar (2).

Insira o acionamento (1) no cesto de fresar (2).

Aperte o parafuso de orelhas (12) no cesto de fresar (2).

Nota: O parafuso de orelhas (12) e o parafuso serrilhado (6) podem ser trocados entre si.

- Depois da montagem verifique sempre se o acionamento está fixo no cesto de fresar.