# البيانات الفنية

تفريز الحواف | GKF 550
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 FA0 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 550
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة-1 | ‎33 000
حاضن العدة | مم بوصة | 6 ¼
الوزن حسب ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ | كجم | 1,4
فئة الحماية |  | / II

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.