# Petunjuk pengoperasian

- Lindungilah pisau frais terhadap benturan dan sentakan.

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

##

- Proses frais harus selalu berlawanan dengan arah putar dari mata frais (7) (gerak berlawanan). Jika arah pemotongan sesuai dengan arah putar dari mata frais (gerak sama), perkakas listrik dapat terpental dari tangan pengguna.

- Gunakan perkakas listrik hanya dengan rumah frais (2) yang telah terpasang. Kehilangan kendali pada perkakas listrik dapat menyebabkan cedera.

Catatan: Pertimbangkan bahwa pisau frais (7) akan selalu menonjol dari pelat dasar (10). Jangan merusak pola atau benda yang dikerjakan.

Aturlah kedalaman pemotongan yang diinginkan.

Hidupkan perkakas listrik dan letakkan perkakas listrik pada bagian benda yang akan dikerjakan.

Setelah pekerjaan pemotongan selesai, matikan perkakas listrik.

- Jangan meletakkan perkakas listrik sebelum pisau frais benar-benar berhenti. Alat kerja yang masih berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.

##

Dengan sarung penyalinan (20), kontur pada template atau pola dapat dipindahkan ke benda.

Pilihlah sarung penyalinan yang cocok menyesuaikan ketebalan pola atau template. Akibat sarung penyalinan menonjol keluar, pola harus mempunyai ketebalan paling sedikit sebesar 8 mm (lihat gambar E1).

- Pilihlah pisau frais dengan diameter yang lebih kecil daripada diameter ring penyalinan (ring copy) bagian dalam.

Buka keempat sekrup silinder pada sisi bawah alas peluncur (9) dan lepas alas peluncur.

Pasang ring penyalinan (ring copy) (20) ke alas peluncur (lihat gambar E2).

Pasang kembali sekrup pada alas peluncur (10) dengan tidak terlalu kencang. Alas peluncur harus bisa bergerak dengan bebas.

Supaya jarak antara pusat pisau frais dan pinggiran ring penyalinan (ring copy) selalu sama, ring penyalinan (ring copy) dan alas peluncur harus dicocokkan pusatnya jika perlu.

- Pasang alas peluncur sedemikian rupa sehingga pisau frais dan ring penyalinan (ring copy) berada di pusat lubang alas peluncur (lihat gambar E3).
- Tahan alas peluncur dalam posisi ini dan kencangkan semua baut.

Untuk melakukan frais dengan ring penyalinan (ring copy) (20), lakukan proses sebagai berikut:

- Letakkan perkakas listrik dengan ring penyalinan (ring copy) (20) ke atas pola.
- Dorong perkakas listrik dengan ring penyalinan (ring copy) yang menonjol ke luar dengan tekanan dari samping sepanjang pola.

##

Pada pekerjaan memotong pinggiran atau profil tanpa mistar sejajar, pisau frais yang dipakai harus memiliki ujung bundar atau bantalan peluru.

Dekatkan perkakas listrik yang sudah dihidupkan dari samping pada benda yang akan dikerjakan hingga ujung bundar atau bantalan peluru pisau frais terkena pada sisi dari benda yang akan dikerjakan.

Dorong perkakas listrik sepanjang sisi benda yang dikerjakan. Perhatikan supaya pisau frais berada dalam posisi bersudut. Tekanan yang terlalu besar dapat merusak pinggiran benda yang dikerjakan.

##

Untuk pemotongan sudut paralel, mistar paralel (21) dapat dipasang.

Kencangkan mistar paralel (21) pada rumah frais (2) dengan sekrup (4).

Atur kedalaman yang diinginkan pada mistar paralel (22) dengan baut kupu-kupu .

Dorong perkakas listrik yang sudah dinyalakan ke sepanjang sisi benda kerja secara merata dan tekan dari samping pada mistar paralel.

##

Mistar berbentuk batang siku (23) digunakan untuk melakukan frais pada pinggiran dengan pisau frais tanpa ujung bundar atau bantalan peluru.

Pasang mistar berbentuk batang siku pada rumah frais (2) dengan mur (4).

Dorong perkakas listrik sepanjang sisi benda yang dikerjakan dengan tekanan ke depan yang sama.

Jarak samping: Untuk mengubah kuantitas pembersihan material, jarak samping antara benda dan alas peluncur (26) pada mistar berbentuk batang siku (23) dapat diatur.

Buka wing screw (24), atur jarak samping yang diinginkan dengan memutar wing screw (25) dan mengencangkan wing screw (24) kembali.

Ketinggian: Atur kesejajaran vertikal pada mistar berbentuk batang siku menyesuaikan pisau frais yang digunakan dan kekuatan benda yang dikerjakan.

Lepas sekrup pengencang (4) pada mistar berbentuk batang siku, dorong mistar berbentuk batang siku ke posisi yang diinginkan dan kemudian kencangkan baut kembali.