# การปรับความลึกการเซาะ

- ปรับ‌ความลึก‌การเซาะเฉพาะเมื่อ‌เครื่องมือไฟฟ้า‌ปิดสวิทช์‌อยู่‌เท่านั้น

- วาง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ที่‌ใส่‌เครื่องมือ‌เซาะ‌แล้ว‌ลง‌บน‌ชิ้นงาน
- เปิดสกรูหางปลา (12) ที่ฐานเซาะ (2) อีกครั้งเพื่อปรับความลึกในการเซาะที่ต้องการด้วยมือหรือสกรูขึ้นลาย (6) โดยใช้สเกลปรับความลึกในการเซาะ (15)
- ปิดน๊อตปีก (12) ที่ฐานเซาะ (2)
- ตรวจสอบ‌ความลึก‌การเซาะ‌ที่‌ปรับไว้‌โดย‌การ‌ทดลอง‌เซาะและ‌ปรับ‌ซ้ำ หากจำเป็น