# Điều Chỉnh Độ Sâu Phay

- Chỉ điều chỉnh độ sâu phay khi dụng cụ điện được tắt.

- Với máy đã lắp mũi phay vào, đặt dụng cụ điện lên trên vật liệu được gia công.
- Mở lại vít tai hồng (12) trên bệ phay (2) để điều chỉnh độ sâu phay mong muốn dựa trên thang đo điều chỉnh độ sâu phay (15) bằng tay hoặc bằng vít đầu có khía (6).
- Đóng ốc tai hồng (12) ở buồng máy cắt (2).
- Nếu cần thiết, kiểm tra chiều sâu phay bằng cách phay thử thực tế và điều chỉnh lại.