# Заміна робочого інструмента

- При встановленні та зміні фрези радимо вдягати захисні рукавиці.

Оригінальні фрези з великого асортименту приладдя Bosch можна отримати в спеціалізованому магазині.

##

Перш ніж вставити фрезу, необхідно спочатку зняти фрезерний блок (2) з приводного вузла (1).

Відпустіть гвинт-баранчик (12) на фрезерному блоці (2).

Потягніть приводний вузол вгору і вийміть його.

##

У залежності від фрези, яку Ви використовуєте, перед встромлянням фрези потрібно замінити накидну гайку із затискною цангою (8).

Якщо затискна цанга, що підходить до фрези, вже монтована, виконайте маніпуляції, описані в наступному розділі.

Затискна цанга (16) повинна сидіти в накидній гайці з невеликим люфтом. Накидна гайка (8) повинна легко монтуватись. Якщо накидна гайка або затискна цанга пошкоджені, негайно поміняйте їх.

Надіньте вилковий гайковий ключ (18) на патрон (17) (див. мал. C1).

Відкрутіть накидну гайку (8) проти стрілки годинника за допомогою вилкового гайкового ключа (19).

За потреби очистіть перед монтажем всі деталі за допомогою м’якого пензлика або продуйте їх стиснутим повітрям.

Надіньте нову накидну гайку на патрон (17).

Злегка затягніть накидну гайку.

- У жодному разі не затягуйте цангу накидною гайкою, доки не буде монтована фреза. Адже це може пошкодити цангу.

##

В залежності від мети використання існують фрези різних моделей та якості.

Фрези з високопродуктивної швидкорізальної сталі (HSS) призначені для обробки м'яких матеріалів, напр., м'яких порід деревини і пластмаси.

Фрези з твердосплавною кромкою (HM) спеціально призначені для твердих і абразивних матеріалів, напр., для деревини твердих порід та алюмінію.

Оригінальні фрези з великого асортименту приладдя Bosch можна отримати в спеціалізованому магазині.

Використовуйте лише бездоганні і чисті фрези.

##

Для фрезерування необхідно знову монтувати фрезерний блок (2) на приводний вузол (1).

Відпустіть гвинт-баранчик (12) на фрезерному блоці (2).

Вставте приводний вузол (1) у фрезерний блок (2).

Затягніть гвинт-баранчик (12) на фрезерному блоці (2).

Вказівка: гвинт-баранчик (12) і гвинт з накатаною головкою (6) можна міняти місцями.

- Після монтажу завжди перевіряйте міцність посадки приводного вузла у фрезерному блоці.