# Instructions d’utilisation

- Protégez les fraises contre les chocs et les coups.

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

##

- Toujours déplacer l’outil électroportatif dans le sens opposé au sens de rotation de la fraise (7) (fraisage en opposition). En cas de fraisage dans le sens de rotation de la fraise (fraisage en avalant), l’outil électroportatif peut être arraché de votre main.

- N’utilisez l’outil électroportatif que lorsque le berceau de fraisage (2) est monté. La perte de contrôle de l’outil électroportatif peut entraîner des blessures.

Remarque : Tenez compte du fait que la fraise (7) dépasse toujours de la plaque de base (10). N’endommagez ni le gabarit ni la pièce à travailler.

Réglez la profondeur de fraisage souhaitée.

Mettez l’outil électroportatif en marche et approchez-le de l’endroit où vous souhaitez fraiser.

Une fois le fraisage terminé, éteignez l’outil électroportatif.

- Ne posez l’outil électroportatif qu’après l’immobilisation complète de la fraise. Les accessoires de travail qui continuent de tourner peuvent causer des blessures.

##

La bague de copiage (20) permet de reproduire des contours de modèles ou de gabarits sur des pièces.

Sélectionnez la bague de copiage adaptée à l’épaisseur du gabarit ou du modèle. Du fait de la hauteur de dépassement de la bague de copiage, le gabarit doit avoir une épaisseur d’au moins 8 mm (voir figure E1).

- Choisissez un diamètre de fraise inférieur au diamètre intérieur de la bague de copiage.

Desserrez les quatre vis à tête cylindrique se trouvant sur le dessous de la plaque d’assise (9) et enlevez la plaque d’assise.

Insérez la bague de copiage (20) dans la plaque d’assise (voir figure E2).

Revissez sans forcer la plaque d’assise sur la plaque de base (10). La plaque d’assise doit encore pouvoir bouger librement.

Pour que la distance entre le milieu de la fraise et le bord de la bague de copiage soit partout la même, il vous faut si nécessaire corriger le centrage de la bague de copiage par rapport à la plaque d’assise.

- Orientez la plaque d’assise de sorte que la fraise et la bague de copiage soient centrées dans l’évidement de la plaque d’assise (voir figure E3).
- Maintenez la plaque d’assise dans cette position et serrez les vis de fixation.

Pour fraiser avec la bague de copiage (20), procédez comme suit :

- Positionnez l’outil électroportatif avec la bague de copiage (20) contre le gabarit.
- Guidez l’outil électroportatif, avec la bague de copiage en saillie, le long du gabarit en exerçant une pression latérale.

##

Pour fraiser des bords ou des profilés sans butée parallèle, la fraise doit être munie d’un tourillon de guidage ou d’un roulement à billes.

Approchez par le côté l’outil électroportatif en marche de la pièce à fraiser, jusqu’à ce que le tourillon ou le roulement à billes de la fraise touche le bord de la pièce.

Déplacez l’outil électroportatif le long du bord de la pièce. Veillez à une position d’appui angulaire correcte. Une pression trop importante risque d’endommager le bord de la pièce.

##

Pour effectuer des coupes parallèles le long d’un bord, il est possible de monter une butée parallèle (21).

Fixez la butée parallèle (21) au berceau de fraisage (2) avec la vis moletée (4).

Réglez la profondeur de butée souhaitée à l’aide de la vis papillon de butée parallèle (22).

Guidez l’outil électroportatif en marche le long du bord de la pièce avec une vitesse d’avance constante et en exerçant une pression latérale sur la butée parallèle.

##

Le guide coulissant (23) sert à fraiser des chants avec des fraises sans tourillon de guidage ou roulement à billes.

Fixez le guide coulissant au berceau (2) à l’aide de l’écrou (4).

Guidez l’outil électroportatif le long du bord de la pièce avec une vitesse d’avance constante.

Distance latérale : Pour modifier la quantité de matière à enlever, il est possible de régler la distance latérale entre la pièce et le galet (26) du guide coulissant (23).

Desserrez la vis papillon (24), réglez la distance latérale souhaitée en tournant la vis papillon (25) et resserrez la vis papillon (24).

Hauteur : Réglez la position verticale du guide coulissant en fonction de la fraise utilisée et de l’épaisseur de la pièce.

Desserrez l’écrou (4) du guide coulissant, déplacez le guide dans la position voulue puis resserrez la vis.